Ausschreibungstext für Netzwerkschrank TE 7000, 42 HE, BxT (mm) 800x800


Netzwerkschrank TE 7000, 42 HE, BxT (mm) 800x800





TE 7000 Netzwerkschrank

Verschraubte, zerlegbare Gehäusekonstruktion basierend

auf einem selbsttragenden 482,6 mm (19")-Montageprofil

welches gleichzeitig das Gerüst des Schrankes bildet.

Modularer Dach- und Bodenrahmen, über zöllige

Montagerahmen zu einem tragenden Schrankgestell

miteinander lösbar verbunden.  Sichttüre vorne, mit 4

mm Sicherheitsglas, Stahlblechtür hinten. Beide inkl.

Zweipunktstangenverschluss, Griffschale,

Sicherheitsschließung 3524 E, austauschbar gegen

Ergoform-S-Griff zur wahlweißen Integration eines

Profilhalbzylinders. Türanschlagwechsel möglich,

Türöffnungswinkel 130°. Dachblech mit integrierter

Bürstenleiste, anschlussfertige Lüftereinheit inkl.

Thermostatregelung optional nachrüstbar. Der

Innenausbau erfolgt über zwei tiefenverstellbare

482,6 mm (19")-Montagerahmen mit integrierter 25 mm

Systemlochung. Der 19.-Montagerahmen ist stufenlos frei

wählbar. Maximale Belastbarkeit einer Montageebene 200

kg, max. 400 kg je Rack. Das Schranksystem ist

anreihbar. Die Montage eines Sockels ist optional

möglich.

Lieferumfang: Gehäuse inkl. Sockel und

Distanzbolzen zur Dachanhebung.

Material: Stahlblech

Abmessungen: BxHxT: 800x2000x800 mm

Verfügbare Ausbauhöhe: 42 HE

Schutzart: IP 20



Fabrikat: Rittal
Typ: Netzwerkschrank TE 7000, 42 HE, BxT (mm) 800x800   TE 7000852
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
