Ausschreibungstext für 15 HE IT-Wand-/Standgehäuse in Flatpack-Verpackung zur


15 HE IT-Wand-/Standgehäuse in Flatpack-Verpackung zur

werkzeugfreien Montage





15 HE Wand-/Standgehäuse mit im 25 mm Raster

tiefenverstellbarem 482,6 mm (19")-Montagerahmen vorne, bestehend

aus Wandteil, zwei Grundträgern, Dach- und Bodenblech,

jeweils mit Ausbruch zur Kabeleinführung, abgedeckt

mit Bürstenleisten, zwei 482,6 mm (19")-Profilschienen, zwei

abschließbaren Seitenwänden und einer abschließbaren

Sichttür.

Das Gehäuse wird mit Snap-Verbindungselementen

werkzeuglos aufgebaut. Durch die symmetrische

Grundkonstruktion ist ein verwechslungsfreier Aufbau

möglich. Türanschlag frei wähl-bar. Statische

Belastbarkeit der 482,6 mm (19")-Ebene: 5 kg/HE. Seitenwände,

Dach und Bodenrahmen mit jeweils zwei Lüfterfeldern für

eine passive Durchlüftung, eine Erweiterung zur aktiven

Klimatisierung ist mit separat erhältlichen

Lüftermotoren möglich, nicht benötigte Lüfterfelder

können mit separar erhältlichen Abdeckplatten

geschlossen werden. Der Einsatz als Standgehäuse ist

mit beiliegenden Nivellierfüßen möglich. Zusätzliche

hintere 482,6 mm (19")-Befestigungsebene mit separat erhältlichem

Profil-schienensatz möglich.



Material:

Stahlblech, Sichttür mit Scheibe aus ESG



Oberflächenausführung:

Pulverbeschichtet in RAL 7035



Abmessungen (B x H x T):

600 x 758 x 400 mm, 15 HE



Fabrikat: Rittal
Typ: 15 HE IT-Wand-/Standgehäuse in Flatpack-Verpackung zur   DK 7507030
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
