Ausschreibungstext für Stahlblechtür für TS


Stahlblechtür für TS





Stahlblechtür aus 2 mm Stahlblech, geschäumte

Dichtung, mit herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen mit

Lochung im DIN-Maßraster von 25 mm, Stangen-verschluß

vierfach verriegelt, Drehgriff mit

Sicherheitsschließung 3524 E. Der Einsatz eines

Komfortgriffes TS 8611.070 ist optional möglich.

Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften,

Türanschlag wechselbar ohne Ausbau der

Veschlußstangen, Türöffnungswinkel 180°.



Material: Stahlblech

Farbe: RAL 7035

Abmessungen:

für Schränke (BxH): B.: 800 mm H.: 1200 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Stahlblechtür für TS   DK 7824127
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
