Ausschreibungstext für USV Rack 120kVA


USV Rack 120kVA





Dieses Rack ist für 3 USV-Module mit 2+1 Redundanz

geeignet.

Das Extension-Rack umfasst das Gehäuse und eine

Verteilung von bis zu 120kVA. Zusätzlich sind bereits

die statischen Bypässe integriert. Unterstützt werden

USV-Module mit 40kVA. Der Betriebszustand eines jeden

Moduls wird über ein separates Display in der Fronttür

angezeigt. Zusätzliche Module können im laufenden

Betrieb integriert werden, ohne dass vorher auf Bypass

geschaltet werden muss (.hot swappable.).

Technische Details:

- Abmaße 600 x 2000 x 1000 (BxHxT)

- Gewicht 180 kg. Gesamtgewicht abhängig von der

Bestückung des Racks.

- Schrankgerüst und Gehäuseteile tauchgrundiert

in RAL7035

- perforierte Stahlblechtür vorne

- geeignet für 40kVA USV-Module

- maximal 3 Module mit 2+1 Redundanz

- Umgebungstemperatur für USV 0-40°C

- Umgebungstemperatur für Batterie 20-25°C

- relative Luftfeuchte 95%

Hinweis: Zur Integration der Batterien

ist ein externes Batterie-Rack erforderlich. Der

Anschluss der USV-Anlage an das öffentliche Stromnetz

muss gemäß den regionalen Bestimmungen durch eine

befugte Elektrofachkraft erfolgen. Diese Leistung ist

nicht im Leistungsumfang von Rittal enthalten! Die

Inbetriebnahme der USV setzt den vorherigen Anschluss

an das öffentliche Stromnetz voraus.



Fabrikat: Rittal
Typ: USV Rack 120kVA   DK 7857365
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
