Ausschreibungstext für 12 HE Wandverteiler-Gehäuse


12 HE Wandverteiler-Gehäuse





Wandteil:

Mit vormontierten Montagewinkeln  links und rechts

zur Befestigung zölliger Profilschienen  und zur

Aufnahme von Kabelführungszubehör,  ein Satz 482,6 mm

(19")-Profilschienen, an Montagewinkeln  verschraubt,

stufenlos tiefenverstellbar, zweite Ebene optional.

Je eine feststehende  Hammerkopfleiste oben und unten

im  Bereich der Kabeleinführung.  Vier Bohrungen zur

direkten Wandmontage oder mittels  optionaler

Wandbefestigungshaltern.  Gehäusehaube mit Sichttür:

Gehäusehaube mit seitlichen Lüftungsschlitzen in

Boden- und Deckschale zur passiven Belüftung. Oben

und unten im hinteren Bereich Öffnungen zur

Kabeleinführung, mit Bürsteneinsätzen abgedeckt.

Haubenverriegelung innenliegend,  nur bei geöffneter

Fronttür von vorne zugänglich. Sichttür mit

Schwenkhebel-Griffsystem Ergoform-S, mit

Sicherheitsschließung 3524 E, austauschbar gegen

Profilhalbzylinder nach DIN 18 252.



Material: Stahlblech,

Sichtscheibe: ESG 3mm

Oberfläche: ,,Gehäuse pulverbeschichtet RAL 7035

Abmessungen: B x H x T 600 x 628 x 600 mm / (12 HE)



Fabrikat: Rittal
Typ: 12 HE Wandverteiler-Gehäuse   DK 7502436
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
