Ausschreibungstext für Steckdosenleiste 12 Dosen Ausführung: F/B


Steckdosenleiste 12 Dosen Ausführung: F/B





Die Steckdosenleiste wird mit 2 Haltewinkel

zur Befestigung im Netzwerkschrank befestigt.

Die Steckdosenleiste ist mit 12 Steckdosen

mit der Länderausführung Frankreich und

Belgien ausgeführt. Das Gehäuse ist ein

Aluminium-Profil, natur eloxiert. Die Steck-

dosentöpfe bestehen aus Polycarbonat.



Technische Daten:

Nennspannung: 250V AC

Nennstrom: 16 A

Anschlußleitung: 2 m, grau, ohne Anschluß-

stecker, H05VV-F3G1,5



Fabrikat: Rittal
Typ: Steckdosenleiste 12 Dosen Ausführung: F/B   DK 7240512
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
