Ausschreibungstext für Sammelschienen-Abdeckprofile


Sammelschienen-Abdeckprofile



Individuell ablängbar. VBG 4-gerechte Berührungs-

schutzabdeckung durch vollflächige Umhüllung der

Sammelschienen.

Für Sammelschienen: 40 x 10 bis 60 x 10 mm

Material: Wärmemodifiziertes Hart-PVC

Dauerbetriebstemperatur: max. 100 °C

Brandverhalten: gemäß UL 94-VO



Fabrikat: Rittal
Typ: Sammelschienen-Abdeckprofile   SV 3085000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
