Ausschreibungstext für Wandgehäuse, Basis Rittal EL, 3-teilig


Wandgehäuse, Basis Rittal EL, 3-teilig

vormontiert, Tiefe 673 mm





Gehäuse:

Dreiteiliges Wandverteilergehäuse, bestehend aus:

Wandelement mit 2 senkrechten Montageschienen und einer

waagrecht montierten C-Profilschiene zur

Kabelabfangung, austauschbare Flanschplatten, oben

geschlossen, unten mit Bürsteneinsatz zur

Kabeleinführung, mit montierter

Potentialausgleichschiene, Schwenkteil  mit zwei Stück

stufenlos tiefenverstellbaren 482,6 mm (19")-Profilschienen,

auf C-Schienen montiert, mit

umlaufender 25 mm Profillochung in Front und

Rückrahmen, seitlich rechts oben und links unten je ein

Austrittsfilter zur passiven Gehäusebelüftung montiert,

vorbereitet zur Aufnahme eines aktiven

Lüftererweiterungssatz, Design-Sichttür mit

Mini-Komfortgriff für Verschlusseinsätze, mit

Sicherheitsschließung 3524E, optional austauschbar

gegen Mini-Komfortgriff für Profilhalbzylinder, Gehäuse

komplett sternpunktförmig geerdet, 4 St.

Wandbefestigungshalter 10mm beigelegt,

Schutzart: IP 54 nach EN 60 529 bei Einsatz geschlossener Flanschplatte

Belastbarkeit Schwenkteil: 45kg

Material:

Gehäuse: Stahlblech 1,5mm

Sichtscheibe: ESG 3mm

Oberflächenausführung:

Elektrophorese tauchgrundiert, lackiert,

Gehäuse RAL 7035, Sichttür RAL 7035/7015

Abmessungen (B x H x T):

600 x 478 x 673 mm (9 HE)



Fabrikat: Rittal
Typ: Wandgehäuse, Basis Rittal EL, 3-teilig   DK 7709535
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
