Ausschreibungstext für Geräteböden für 800 mm breite Netzwerkschränke


Geräteböden für 800 mm breite Netzwerkschränke



Geräteböden in 2 mm starker Stahlblechausführung, zum Einbau in 800 mm breite Netzwerkschränke. Zur Vermeidung von

Wärmestaus sind die Geräteböden gelocht. Die Geräteböden können mit maximal 100 kg belastet werden. Die Geräteböden

sind in Netzwerkschränken mit DIN-Maßrasterung im 25 mm Raster höhenverstellbar, in Netzwerkschränken mit Aluminium-Rahmenkonstrukti



Material: Stahlblech



Lackierung: RAL 7035



Abmessungen: BxT 671 x 700 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Geräteböden für 800 mm breite Netzwerkschränke   DK 7486735
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
