Ausschreibungstext für Belüftete Sockel-Elemente vorne und hinten für DK TS, Schrankbreite 800 mm


Belüftete Sockel-Elemente vorne und hinten für DK TS, Schrankbreite 800 mm



Die belüfteten Sockel-Elemente bestehen aus je einer Frontblende mit Lüftungsschlitzen und zwei vormontierten Eckstücken.

Komplettiert wird der Sockel über den Einsatz von zusätzlichen seitlichen Blenden. Die Montage des Sockels erfolgt

über eine Verschraubung in den Eckstücken, welche bequem von Außen zugänglich ist. Zur Verminderung des Eindringens

von Staub lassen sich  die belüfteten Blenden optional mit Filtermatten bestücken. Eine Fixierung des Sockels am Boden

ist über eine Verschraubung deselben oder den Einsatz von Bodenbefestigungslaschen möglich. Der Einsatz von Anreihlaschen

ermöglicht die bequeme Verbindung innerhalb von Schrankreihen, das Drehen der seitlichen Blenden die einfache Kabelführung

zwischen den Einzelschränken. Der Sockelinnenraum bietet vielfältige Möglichkeiten zum Aufbau von zusätzlichen Montageebenen





Material: Sockelelement, Stahlblech lackiert

Abdeckblende der Eckstücke = Kunststoff



Farbe: RAL 7035



Sockelhöhe: 100 mm



für Schrankbreite: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Belüftete Sockel-Elemente vorne und hinten für DK TS, Schrankbreite 800 mm   DK 7825801
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
