Ausschreibungstext für DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank, 47 HE


DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank, 47 HE

mit zwei 482,6 mm (19") Befestigungsebenen

ohne Seitenwände



Die symmetrische Profilrahmenkonstruktion des Netz-

werkschrankes besteht aus gewalzten und vertikal

16-fach gekanteten Hohlprofilen mit Lochungen im

DIN-Maßraster von 25 mm. Im Rahmenprofil integrierte Systemlochung

ermöglicht einfaches Einhängen und

Sichern der Ausbauelemente nach dem Prinzip der Plug-and-play-Technik.

Alle Profilkanten sind

abgerundet. Die vertikalen Rahmenprofile besitzen

jeweils zwei in der Tiefe versetzt angeordnete

Montageebenen, welche sich einzeln zur flexiblen

Befestigung der Ausbaukomponenten heranziehen

lassen, bzw. gemeinsam als Basis eines doppel-

wandigen Ausbaus genutzt werden können, der hierbei

gebildete Innenraum läßt sich z.B. zu Dämmungs-

oder Klimatisierungszwecken nutzen. Die horizontalen

9-fach gekanteten Profile sind oberhalb der Dichtung

mit einer zusätzlichen Schutzrinne versehen.

Die Anreihung der Schränke ist unbegrenzt möglich:

seitlich,  nach vorne und hinten, übereinander,

sowie über Eck.

Belüftete Sichttür vorne aus Stahlblech mit

Lüftungsschlitzen in RAL 7035, mit geschäumter

Dichtung, 180° Scharniere, 3 mm Einscheiben-

Sicherheitsglas, Stangenverschluß vierfach

verriegelt, Komfort-Griff und Sicherheitsschließung

3524 E. Der Einsatz eines Profilhalbzylinders

(40/45 mm) nach DIN 18254 ist möglich.

Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften,

Türanschlag wechselbar ohne Ausbau der Verschluß-

stangen, Türöffnungswinkel 180°.

Belüftete Rücktür aus 2 mm Stahlblech, mit

geschäumter Dichtung, mit herausnehmbaren

Vierkantrohrrahmen mit Lochung im DIN-Maßraster

von 25 mm, Stangenverschluß vierfach verriegelt,

Drehgriff mit Sicherheitsschließung 3524 E.

Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften,

Türanschlag wechselbar ohne Ausbau der

Verschlußstangen, Türöffnungswinkel 180°.

Zöllige Befestigungsebene vorne und hinten,

L-förmige Profilschienen an Tiefen-streben mit

integrierten Markierungspunkten befestigt,

Ebenenabstand 700 mm, stufenlos tiefenvariabel.

Dachblech zur Kabeleinführung durch Schiebewinkel

 mit Gummiklemmenprofil, mit 4 Befestigungs-

schrauben montiert, abnehmbar.

Einteiliges Bodenblech, belüftet, mit Kabeleinführung

hinten. 100 mm Sockel mit vorn und hinten

belüftete Blenden, seitliche Blenden geschlossen

in RAL 7035.

Erdung aller Flachteile auf Gehäuserahmen,

Hausanschlusspunkt hinten im Bodenrahmen.

Lose beigelegt sind: 4 Nivellierfüße zum

Ausgleich von Bodenunebenheiten, 4 Distanzbolzen

(20 mm) zur Dachanhebung, 4 Kabelabfangschienen

für innere Ebene (einsetzbar in der Tiefe),

10 Stück Kabelführungsbügel aus Kunststoff

105x70 mm), 50 Käfigmuttern M6 (leitend),

50 Torx-Schrauben M6 mit Kunststoff-

Unterlegscheiben, Anreihsatz zur Schrankanreihung.



Material: Stahlblech



Oberflächenausführung: Profilrahmengestell

elektrophorese-Tauchgrundierung, Flachteile in

RAL 7035 Struktur pulverbeschichtet



Abmessungen:

B.: 800 mm H.: 2200 mm + 100 mm T.: 900 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank, 47 HE   DK 7830370
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
