Ausschreibungstext für Dachblech mehrteilig zur seitlichen Kabelein-


Dachblech mehrteilig zur seitlichen Kabelein-

führung im TS



Beidseitig Öffnungen zur Kabeleinführung über die

gesamte Schranktiefe,  mit Schiebeblechen abgedeckt,

mit Gummiklemmprofilen zur Abdichtung  und Fixierung

der eingeführten Kabel, abnehmbare äußere Stege

ermöglichen die einfache Montage oder Abnahme des

Dachblechs auch  bei bereits im Schrank verlegten

Kabeln. Unterstützung der passiven Belüftung durch

Anhebung über optionale Distanzstücke möglich.



Für Schränke BxT: ,,800 x 1200 mm

Material: ,,,,Stahlblech, lackiert

Farbe:,,,,,,RAL 7035

Lieferumfang: ,,,,Inkl. Befestigungsmaterial



Fabrikat: Rittal
Typ: Dachblech mehrteilig zur seitlichen Kabelein-   DK 7526827
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
