Ausschreibungstext für NH-Reitersicherungslasttrenner


NH-Reitersicherungslasttrenner



mit elektronischer Sicherungsüberwachung.

Für Schienensysteme mit 60 mm Schienenmittenabstand

und Rittal PLS.

Typ: Gr. 3

Bemessungsbetriebsstrom: 630 A

Bemessungsbetriebsspannung: 690/400 V AC

Bemessungsisolationsspannung: 800 V AC

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: 8 kV

Isolationsgruppe nach VDE 0110: C

Bedingter Bemessungskurzschlußstrom

bei Schutz durch Sicherungen: 50 kA

Bemessungseinschaltvermögen mit Sicherung: = /1 der Sicherungseinsätze

nach VDE 0636 Teil 21

Bemessungsausschaltvermögen nach

VDE 0660 Teil 107/IEC 60 947-3: AC 22 B - 400 V

                                AC 21 B -  690 V

Mechanische Lebensdauer: >1000 Schaltspiele

Zulässige Umgebungstemperatur: - 25 °C bis + 55 °C

Brandverhalten: gemäß UL 94-VO

Pvmax./Schmelzeinsatz: 48 W

Leitungsabgang: unten

Anschlußart:

Schraubanschluß M10 bis 240 mm2

Anzugsdrehmomente

Befestigungsschraube: 14 Nm

Leiteranschlußschraube: 32 Nm

Sicherungsüberwachung: mit LED

Material

Einsteckdeckel: glasfaserverstärktes Polyamid

Berührungsschutz: glasfaserverstärktes Polyamid

Trennerchassis: duroplastischer Polyester

Kontaktbahn: versilbertes Hartkupfer



Fabrikat: Rittal
Typ: NH-Reitersicherungslasttrenner   SV 3095230
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
