Ausschreibungstext für TS IT zur Raumklimatisierung


TS IT zur Raumklimatisierung





IT Rack zur Raumklimatisierung. Ausbauhöhe 24 HE,

Belüftete Aluminium- / Stahlblechtür vorne, geteilte

belüftete Stahlblechtür hinten, mehrteiliges

Dachblech, offener Bodenrahmen, ohne Seitenwände. Mit

zwei 482,6 mm (19Zoll)-Befestigungsebenen vorne und

hinten. 19Zoll-Befestigungszubehör und

Kompletterdungssatz bereits im Lieferumfang

enthalten.  Seitenwände , einteilig verschraubt im

Zubehörprogramm erhältlich. Bodenaufnahmeschiene,

Bodenbleche nachrüstbar.



Vormontiertes IT-Rack, bestehend aus einem

verwindungssteifen, verschweißten symmetrischen

Rahmengestell bestehend aus gewalzten und 16-fach

gekanteten Vertikalprofilen verbunden mit zwei

Horizontalrahmen aus  gewalzten , 9-fach gekanteten

Profilen mit integrierter Rinne zur Aufnahme der

anliegenden Flachteildichtungen und Schutz derselben

vor Beschädigung durch eventuelle  Beaufschlagung

aggressiver Medien.



Alle Rahmenprofile, mit integrierter Systemlochung im

25 mm  DIN-Maßraster, ermöglichen den bequemen

Innenausbau durch einfaches Einhängen und Sichern der

Ausbaukomponenten. Alle Profilkanten sind abgerundet.

Die vertikalen Rahmenprofile besitzen jeweils zwei in

der Tiefe und Breite versetzt angeordnete

Montageebenen, welche sich einzeln zur flexiblen

Befestigung der Komponenten heranziehen lassen.



Die Anreihung der Schränke ist in allen Richtungen

möglich, front- und rückseitig, seitlich,

übereinander, sogar über Eck.



Aluminium- / Stahlblechtür vorne mit einer

spezifischen Perforation in Wabenstruktur mit 85%

freier Fläche im belüfteten Teilbereich.  Eingefasst

in einem Rahmen aus Aluminiumprofilen, mit

aufgeschäumter Dichtung,  4 Pkt.-Stangenverschluss,

Komfortgriff für Profilhalbzylinder (30/10) mm,

bestückt mit Sicherheitsschließung 3524 E. Vierfach

scharniert, Scharniere mit unverlierbaren

Scharnierstiften, Scharnieröffnungswinkel bei

Einzelaufstellung 180°, Türanschlag wechselbar ohne

Ausbau der Verschluss-Stangen.



Stahlblechrücktür, belüftet. Belüfteter Teilbereich

mit einer spezifischen Perforation in Wabenstruktur

mit 85% freier Fläche. Tür mit aufgeschäumter

Dichtung, 2 Pkt.-Stangenverschluss, Komfortgriff für

Profilhalbzylinder (30/10) mm, bestückt mit

Sicherheitsschließung 3524 E. Zweifach scharniert,

Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften,

Scharnieröffnungswinkel bei Einzelaufstellung

beidseitig 180°.



Mehrteiliges Dachblech, zur seitlichen

Kabeleinführung durch Bürstenleisten über die gesamte

Schranktiefe. Dachblech zur Nachrüstung trotz bereits

erfolgter Kabelführung demontierbar. Ausschnitt zur

Integration eines Lüftermoduls bereits integriert und

mittels Deckblech verschlossen. Zur Unterstützung der

passiven Belüftung lässt sich das Deckblech mittels

Bolzen auf Distanz setzen.



Seitenwände nicht im Lieferumfang. Als einteilige

verschraubte über das Zubehörprogramm erhältlich.

Bodenrahmen offen, Bodenbleche, Funktionsbaugruppen

nachrüstbar über das Zubehörprogramm. Alle

verschraubten Beplankungsteile mit automatischem

Potentialausgleich bzw. vorbereitet zur Befestigung

von Erdungsbändern.



Vormontiert mit zwei 482,6 mm (19Zoll)

Montageebenen vorne und hinten. Die statische

Gesamtbelastbarkeit beider Montageebene beträgt

15.000 N.



Montageebene bestehend aus Universalprofilschienen

für Server-, Netzwerk- und Elektronikanwendungen,

stufenlos tiefenvariabel an Tiefenstreben befestigt.

Die Fixierung der Profilschienen erfolgt flexibel,

werkzeuglos, über Schnellspanner, oder alternativ

verschraubt.



Profilschienen vorne und hinten inklusiv zusätzlichem

Lochbild nach Standard  EIA 310 E. Alle

Höheneinheiten an den Profilschienen gekennzeichnet

und gegenläufig durchnummeriert. HE-Kennzeichnung

beider Montageebenen zur vereinfachten

Einmann-Montage von vorne ablesbar. Alle

Tiefenstreben mit integriertem Maßraster zur

schnellen Ermittlung des Montageabstandes und dem

verbleibenden frontseitigen Freiraum.



Profilschienen vorne vorbereitet zur werkzeuglosen

Aufnahme von Kabelführungshilfen und Organisation

einer strukturierten Verkabelung in höchster

Packungsdichte, oder zur Ausrüstung mit einer

Sensorleiste zur automatisierten Identification der

Ausbauten mittels Radio Frequency Identification

(RFID).



Profilschienen hinten vorbereitet zur beidseitigen

Aufnahme einer Power Distribution Unit (PDU) im 1HE

Formfaktor zur Elektrifizierung des Schrankes, ohne

Verbrauch an Ausbauvolumen durch die besonders

platzsparende seitliche Montage zwischen Montageebene

und Seitenwand im Zero-U-Space.



Material: Stahlblech, Aluminium



Oberfläche:,,Flachteile, Türen, Innenausbau,RAL 7035/9005





Approbationen: UL, cUL



Abmessungen (BHT): 800x1200x1000 mm



Artikelnummer: TS-IT 5504.110



Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG



Fabrikat: Rittal
Typ: TS IT zur Raumklimatisierung   DK 5504110
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
