Ausschreibungstext für Patch-Panel 482,6 mm / 19", 2 HE


Patch-Panel 482,6 mm / 19", 2 HE





zum Einbau von 12 SC-Duplex-Kupplungen inkl.

Aufnahmemöglichkeit von

Kabelabfangvorrichtungen.

Material: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Patch-Panel 482,6 mm / 19", 2 HE   DK 7155035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
