Ausschreibungstext für CMC-PS-Schrank Typ 3


CMC-PS-Schrank Typ 3



Direkt montierter CMC-Schrank Typ DK 7791.210 B x H x T

800 x 2100 x 800mm, lackiert in RAL 7035  Struktur. Mit

einer Sichttüre vorne mit Alu-Profil und

elektromagnetischem Ergoform-S-Griff, Anschlag rechts,

einer Rücktür mit Ergoform-S-Griff, Anschlag rechts,

ein Dachblech zur Kabeleinführung, ein Bodenblech

dreigeteilt, ein Sockel 100mm mit Kiemen zur Belüftung,

482,6 mm (19 Zoll)-Profilschienen 42 HE vorne und

hinten, zwei abschließbare Seitenwände, zwei

Systemchassis und eine Potentialausgleichsschiene mit

sternpunktförmiger Erdung. Beigelegt sind 4

Distanzbolzen, 4 Nivellierfüße, 6 C-Profilschienen, 10

Rangierbügel und 50 Käfigmuttern mit Schrauben.

Zusätzlich im Schrank montiert und installiert sind ein

CMC -1HE-, eine Steckdosenleiste mit

Überspannungsschutz, Filter mit Überwachung und 9

Steckdosen, ein Lüfterblech mit 2 überwachten Lüftern,

ein NTC- Temperatur-Sensor, ein Rauchmelde-Sensor, 4

Zugangssensoren (Front- und Rücktür und beide

Seitenwände), ein Zahlencodeschloß und Kabel-

management.



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC-PS-Schrank Typ 3   DK 7200730
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
