Ausschreibungstext für Erdungsschiene für 1.000 mm hohe Netzwerkschränke


Erdungsschiene für 1.000 mm hohe Netzwerkschränke



Erdungsschiene für 1.000 mm hohe Netzwerkschränke



Für den vertikalen Einbau in 1.000 mm hohen Netzwerkschränken. Die

Erdungsschiene aus E-Cu 57 (15 x 5 mm) nach DIN

1759, DIN 40 500 wird an den 482,6 mm (19")-Profilschienen oder am 25 mm

DIN 43 660 Maßraster befestigt. Die Kabelabfangbügel

der Patch-Panels werden mit Leiteranschlußklemmen 1-6 mm² und 500 mm

langen Erdungsleitungen 6 mm² sternpunktförmig

geerdet. Die Erdungsklemmen sind variabel verstellbar. Die

Strombelastbarkeit der Erdungsschiene beträgt 200 A.



Für Netzwerkschränke H: 1.000 mm

Länge der Erdungsschiene: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Erdungsschiene für 1.000 mm hohe Netzwerkschränke   DK 7542000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
