Ausschreibungstext für DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank  DK-TS 8


DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank  DK-TS 8





Netzwerkschrank, vormontiert, mit zwei 482,6 mm

(19")-Befestigungsebenen und Seitenwänden, inkl.

Zubehörkit Gehäuse: Symmetrische

Profilrahmenkonstruktion aus gewalzten und vertikal

16-  fach gekanteten Hohlprofilen mit Lochungen im

DIN-  Maßraster von 25 mm. Die integrierte

Systemlochung  ermöglicht einfaches Einhängen und

Sichern der  Ausbauelemente. Alle Profilkanten sind

abgerundet. Die  vertikalen Rahmenprofile besitzen

jeweils zwei in der  Tiefe versetzt angeordnete

Montageebenen, welche sich  einzeln zur flexiblen

Befestigung der Ausbaukomponenten  heranziehen

lassen. Die 9-fach gekanteten  Horizontalprofile sind

oberhalb des Dichtungsbereiches  mit einer

zusätzlichen Schutzrinne zur Ableitung  eventuell

auftretenden Kondensats versehen. Durch die

Symmetrie des Rahmengestells ist die Anreihung der

Schränke ist in allen Richtungen, seitlich, nach

vorne  und hinten, übereinander, sowie über Eck

möglich.

Türen: Belüftete Sichttür vorne aus

Stahlblech, in RAL  7035,

mit perforierten seitlichen

Lüftungsstreifen,  geschäumter Dichtung,

180°-Scharniere, 3 mm  Einscheiben-Sicherheitsglas,

Stangenverschluss vierfach  verriegelt, Komfort-Griff

und Sicherheitsschließung  3524 E. Der Einsatz eines

Profilhalbzylinders (40/45  mm) nach DIN 18254 ist

möglich. Belüftete Rücktür aus 2  mm Stahlblech, mit

geschäumter Dichtung, 180°-  Scharniere,

Stangenverschluss vierfach verriegelt,  Drehgriff mit

Sicherheitsschließung 3524 E.  Stahlblechtür durch

herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen  zusätzlich

versteift. Eine integrierte Lochung im DIN-

Maßraster von 25 mm, ermöglicht die Montage von

Ausbaukomponenten. Scharniere, rechts angeschlagen,

mit  unverlierbaren Scharnierstiften, Türschlag

wechselbar ohne Ausbau der Verschluss-Stangen.

Dach und Boden:

Dachblech, verschraubt, zur Kabeleinführung über

Schiebewinkel mit Gummiklemmenprofil. Das Dachblech

ist  zur einfachen Nachrüstung zweigeteilt

ausgeführt.  Kranösentransport möglich. Einteiliges

Bodenblech,  belüftet, mit Kabeleinführung hinten.

100 mm Sockel mit  vorn und hinten belüfteten

Blenden, seitliche Blenden geschlossen in RAL 7035.

Seitenwände: Steckbare

Seitenwände mit Sicherheitsschließung 3524 E.

Zusätzlicher Sicherungsmöglichkeit über optionale

Innenverriegelung. Erreichbare Schutzart IP 20.

Seitenwände in verschraubter Ausführung über das

Zubehörprogramm erhältlich. Max. erreichbare

Schutzart IP 55. Innenausbau: Zöllige

Befestigungsebene vorne

und  hinten, L-förmige Profilschienen an

Tiefenstreben mit  integrierten Markierungspunkten

befestigt,  Ebenenabstand 740 mm, stufenlos

tiefenvariabel.  Belastbarkeit des 482,6 mm

19"-Innenausbau bis zu 1500  N je Montageebene, bei

Wahl der entsprechenden  Ausbaukomponenten sind bis

zu 5000 N je Ebene möglich. Erdung aller

Flachteile auf den Gehäuserahmen,  Hausanschlusspunkt

hinten am Bodenrahmen montiert.



Lose beigelegt: 4 Nivellierfüße zum Ausgleich von

Bodenunebenheiten, 4 Distanzbolzen (20 mm) zur

Dachanhebung, 4 Kabelabfangschienen für innere Ebene

(einsetzbar in der Tiefe), 10 Stück

Kabelführungsbügel  aus Kunststoff (105x70 mm), 50

Käfigmuttern M6  (leitend), 50 Innensechsrundschrauben

M6 mit Kunststoff-  Unterlegscheiben.



Material: Stahlblech



Oberflächenausführung: Elektrophorese tauchgrundiert

Flachteile zus. pulverbeschichtet, RAL 7035,

Struktur.  Systemchassis, Bodenrahmen, Bodenbleche,

verzinkt,  chromatiert.



Abmessungen: BHT 800x1200+100x1000 mm



Lichte Ausbauhöhe: 24 HE



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank  DK-TS 8   DK 7830130
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
