Ausschreibungstext für Rückwärtiger Adapter, 3311.080


Rückwärtiger Adapter, 3311.080



für Top Therm LCP´s CW 3311.530/560



Rückwärtiger Adapter:

Zur optimalen Luftführung und zum Energieeffizienten

Betrieb der LCP Inline Geräte werden diese um 200mm

vor die Serverracks gezogen.

Um die hierdurch entstehende Lücke im hinteren Bereich

auszugleichen, wird der Adapter auf der Rückseite des

LCP verschraubt, wodurch sich eine einheitliche

Ansicht ergibt.



Rückwärtiger Adapter, Verpackungseinheit bestehend

aus:

#,,Adapterrahmen incl. Befestigungsmaterial

- Farbe RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Rückwärtiger Adapter, 3311.080   SK 3311080
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
