Ausschreibungstext für Kunststoff-Schaltschrank Schutzart IP 66


Kunststoff-Schaltschrank Schutzart IP 66



Gehäuse: Vollisoliert nach VDE 100 § 7, aus 2,5 - 3,5

mm schlagfestem, glasfaserverstärktem und ungesättigem

Polyester, selbstverlöschend nach ASTM D 635 bzw. UL 94

VO, temperaturbeständig zwischen -30° und 150°C,

Farbton ähnlich RAL 7032, überlackierbar, doppelte

Abdichtung an Türober- und -unterkante, angepresste

Nockenreihe für Einpressmuttern in der Rückwand im 25

mm-Raster nach DIN 43 660 für Innenmontage, angepresste

C-Profile für Montageplatten-Tiefenverstellung.

Tür: mit eingeschäumter Dichtung, Türöffnungswinkel

130° nach VDI, Vorreiberverschluß mit Doppelbarteinsatz

nach DIN 43668. Eingepresste Nocken für Innenmontage.

Zubehör: Verschlußsysteme, Schaltplantaschen

Wandbefestigungen, Wärmetauscher, Filterlüfter,

Heizungen, Einpreßmuttern, Montageplattentiefenv

Montagezubehör

Außenabmessung (B x H x T): 400 x 400 x 200 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Kunststoff-Schaltschrank Schutzart IP 66   KS 1444010
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
