Ausschreibungstext für TE 7000 Netzwerkschrank


TE 7000 Netzwerkschrank



Verschraubte, zerlegbare Gehäusekonstruktion basierend

auf einem selbsttragenden 482,6 mm (19")-Montageprofil,

welches gleichzeitig das Gerüst des Schrankes bildet.

Modularer Dach- und Bodenrahmen, über zöllige

Montagerahmen zu einem tragenden Schrankgestell

miteinander lösbar verbunden. Steckbare, verschließbare

Seitenwände, inkl. Sicherheitsschließung 3524 E.

Sichttüre vorne, mit 4 mm Einscheibensicherheitsglas,

Stahlblechtür hinten. Beide inkl.

Zweipunktstangenverschluss,

Sicherheitsschließung 3524 E, austauschbar gegen

Ergoform-S-Griff zur wahlweißen Integration eines

Profilhalbzylinders. Türanschlagwechsel möglich,

Türöffnungswinkel 130°. Dachblech mit integrierter

Bürstenleiste, anschlussfertige Lüftereinheit inkl.

Thermostatregelung optional nachrüstbar. Der

Innenausbau erfolgt über zwei tiefenverstellbare

482,6 mm (19") - Montagerahmen mit integrierter 25 mm

Systemlochung. Der 482,6 mm (19") -Montagerahmen ist stufenlos frei

wählbar.

Maximale Belastbarkeit einer Montageebene 200 kg

 max. 400 kg je Rack. Das Schranksystem ist

anreihbar. Die Montage eines Sockels ist optional

möglich. Lieferumfang: Gehäuse inkl. Nivellierfüßen und

Distanzbolzen zur

Dachanhebung.

Material: Stahlblech

Sichttür mit 4 mm Einscheibensicherheitsglas

Abmessungen: BxHxT: 600x2000x800 mm

Verfügbare Ausbauhöhe : 42 HE

Schutzart: IP 20



Fabrikat: Rittal
Typ: TE 7000 Netzwerkschrank   TE 7000510
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
