Ausschreibungstext für Netzwerkschrank Typ 1, 42 HE


Netzwerkschrank Typ 1, 42 HE



Netzwerkschrank Typ 1 in 2 mm starker

Stahlblechausführung; verstärkte

Profilrahmenkonstruktion aus 9-fach gekantetem

Hohlprofil mit umlaufender Vierkant- und Rundlochung

im 25 mm DIN-Maßraster in der Breite, Höhe und Tiefe,

zur Befestigung von zusätzlichen Ausbaukomponenten.

Die Profilrahmenkonstruktion muß eine Belastung von

13.000 N aufnehmen können. Einbaumöglichkeit von

zölligen oder metrischen Profilschienen und/oder

Schwenkrahmen mit Tiefenverstellung im 25 mm

DIN-Maßraster. Unbegrenzt aneinanderreihbar durch

Anreihsatz. Dachblech abnehmbar, mit vier

Dachbefestigungsschrauben montiert, austauschbar

gegen Transportösen zum Krantransport. Fronttür aus

Aluprofil RAL 7035, 180° Scharniere, 3 mm

Einscheiben- Sicherheitsglas ( im oberen Querprofil

können Beschriftungsleisten eingesetzt werden )

Rücktür aus Stahlblech mit demontierbarem im

DIN-Maßraster gelochtem Vierkantrahmen; rechts sowie

links anschlagbar, vorbereitet zur Aufnahme eines

Profilhalbzylinders. Kabeleinführung von unten über

3-geteilte, herausnehmbare und untereinander

austauschbare Bodenbleche. Lieferumfang komplett

montiert (ohne Seitenwände), incl. systemgebundenem

Montage- und Befestigungszubehör. Lackierung: RAL

7035, außen Struktur, elektrophorese tauchgrundiert.

Schutzart: IP 54 nach EN 60 529 / 10.91 Abmessungen:

B: 800 mm H: 2000 mm T: 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Netzwerkschrank Typ 1, 42 HE   DK 7677235
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
