Ausschreibungstext für Sockel für Netzwerkschrank


Sockel für Netzwerkschrank



für mehr Bodenfreiheit oder zur Kabeleinführung.

Rückseitige Blende zur Kabeleinführung ist zweigeteilt

und separat abnehmbar. Durch das Umklappen der

Seitenteile ist eine Verschraubung der Sockel unter-

einander und das Durchführen von Kabeln möglich.

System- lochungen in den Seitenteilen für den Einbau

von Kabelabfang- schienen und universeller Fixierung.

Spezielle Befestigungselemente garantieren ein

schnelles und stabiles Montieren mit nur einer Schraube

pro Seitenteil am Eckstück. Käfigmuttern mit

beidseitigen Erdungs- krallen erleichtern den Anbau am

Schrank. Höhe: 200 mm Ausführung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7022 für Schrankmaße: B: 800 x T: 600

mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Sockel für Netzwerkschrank   SO 2834200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
