Ausschreibungstext für Untergestell im Hygienic Design, mit 4 Füßen


Untergestell im Hygienic Design, mit 4 Füßen





konstruktiv so gestaltet, dass eine Reinigung und

Desinfektion unter Einsparung von Zeit, Energie und

Reinigungsmitteln wirkungsvoll durchgeführt und

Produktionszeiten maximiert werden können. Gegenüber

herkömmlichen Sockelkonstruktionen ist das

Untergestell offen gestaltet und somit frei

einsehbar.



Ausführung

bestehend aus runden vertikal und horizontal

zueinander ausgerichteten Rundrohren, die miteinander

hygienegerecht verschweißt sind. Angeschweißte

Laschen zur Anbindung an Schaltschränke. Die Enden

aller Rundrohre sind durch Schweißnähte oder

Dichtungen sicher geschlossen, um Toträume

auszuschließen. Vorderes Horizontalrohr um 1/3 der

Bautie-fe nach hinten versetzt, somit optimierter

Zugang zur Reinigung.



Kabelführung

über horizontal verschweißtes Gitter, welches die

hinteren 2/3 der Bautiefe abdeckt. Dies schafft

Freiraum zur Kabeleinführung gegenüber i. d. R.

U-förmig ausgeführten Gitterkabelrinnen.



Aufstellung

über hygienegerecht in die Senkrechtrohre

eingebetteten Nivellierfüße ohne außen liegende

Gewinde. Nivellierweg 0-55 mm. Ein Neigungsausgleich

bei schrägen Böden ist bis 10 ° möglich. Bei

Anreihkombinationen ist eine ausreichende

Zugänglichkeit zwischen den Senkrechtrohren

benachbarter Untergestelle gewährleistet, um eine

optimale Reinigung zu ermöglichen. Ohne

Bodenbefestigung.



Material

Edelstahl 1.4301 (AISI 304)



Oberfläche

rundum komplett geschlossen, somit präventive

Vermeidung eines Hygienerisikos. Gitter zur

Kabelführung, Senkrecht- und Horizontalrohre

glasperlgestrahlt, Oberflächen-Rautiefe RA < 0,8 µm,

Nivellierfüße als Drehteile, Oberflächen-Rautiefe RA

< 1,6 µm.



Konformitäten

Alle Dichtungen konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR

177.2600



Abmessungen

Höhe: 300 mm

Geeignet für TS 8

Breite: 1200 mm

Tiefe: 600 mm



Lieferumfang

Untergestell, inkl. Befestigungsmaterial und

Dichtungen, Montageanleitung



Fabrikat: Rittal
Typ: Untergestell im Hygienic Design, mit 4 Füßen   HD 4000313
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
