Ausschreibungstext für DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank


DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank





Netzwerkschrank, 24 HE mit 482,6 mm 19-Zoll

Befestigungsebene und Seitenwänden Die symmetrische

Profilrahmenkonstruktion des Netzwerkschrankes besteht

aus gewalzten und vertikal 16-fach gekanteten

Hohlprofilen mit Lochungen im DIN-Maßraster von 25 mm.

Im Rahmenprofil integrierte Systemlochung ermöglicht

einfaches Einhängen und Sichern der Ausbauelemente nach

dem Prinzip der Plug-and-play-Technik. Alle

Profilkanten sind abgerundet. Die vertikalen

Rahmenprofile besitzen jeweils zwei in der Tiefe

versetzt angeordnete Montageebenen, welche sich einzeln

zur flexiblen Befestigung der Ausbaukomponenten

heranziehen lassen, bzw. gemeinsam als Basis eines

doppelwandigen Ausbaus benutzt werden können, der

hierbei gebildete Innenraum läßt sich z.B. zu Dämmungs-

oder Klimatisierungszwecken nutzen. Die horizontalen 9-

fach gekanteten Profile sind oberhalb der Dichtung mit

einer zusätzlichen Schutzrinne versehen. Die Anreihung

der Schränke ist unbegrenzt möglich: seitlich, nach

vorne und hinten, übereinander, sowie über Eck. Vorne

Design-Sichttür bestehend aus Aluminium-Rahmenprofil

und 3 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG). Im

Rahmenprofil integriert sind die Scharniere und ein

umlaufender, offener Kabelkanal (optional

versachliessbar). Türöffnungswinkel bei

Einzelaufstellung und Anreihung min. 180°. Inkl.

Designgriff für Profilhalbzylinder (30/10) mm. Rücktür

aus 2 mm Stahlblech, mit geschäumter Dichtung, mit

herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen mit Lochung im DIN-

Maßraster von 25 mm, Stangenverschluss vierfach

verriegelt, Drehgriff mit Sicherheitsschließung 3524 E.

Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften,

Türanschlag wechselbar ohne Ausbau der Verschluss-

Stangen, Türöffnungswinkel 130°. Steckbare Seitenwände

mit Sicherheitsschließung 3524 E. Zöllige

Befestigungsebene vorn montiert. Verkröpfte

Profilschienen mit integrierter HE-Anzeige an

Systemchassis befestigt, tiefenverstellbar im Rastermaß

12.5 mm. Dachblech zur Kabeleinführung durch

Schiebewinkel mit Gummiklemmenprofil, mit 4

Befestigungsschrauben montiert, abnehmbar. Einteiliges

Bodenblech, belüftet, mit Kabeleinführung hinten. Durch

die symmetrische Rahmenabmessung ist selbst ein Einbau

um 90° gedreht in der Schranktiefe zur optionalen

seitlichen Kabeleinführung möglich. 100 mm Sockel mit

vorn und hinten belüfteten Blenden, seitliche Blenden

geschlossen in RAL 7035. Erdung aller Flachteile auf

Gehäuserahmen, Hausanschlusspunkt hinten im

Bodenrahmen. Lose beigelegt sind: 4 Nivellierfüße zum

Ausgleich von Bodenunebenheiten, 4 Distanzbolzen (20

mm) zur Dachanhebung, 4 Kabelabfangschienen für innere

Ebene (einsetzbar in Breite und Tiefe), 10 Stück

Kabelführungsbügel aus Kunststoff (70x44 mm), 50

Käfigmuttern M6 (leitend), 50 Innensechsrund-Schrauben

M6 mit Kunststoff-Unterlegscheiben.

Material: Stahlblech

Abmessungen: B.: 600 mm H.: 1200 mm + 100 mm T.: 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank   DK 7930100
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
