Ausschreibungstext für Power Distribution Rack (8-fach)


Power Distribution Rack (8-fach)





Bei dem PDR handelt es sich um ein VDE

zertifiziertes Gehäuse, in dem bereits

die komplette Stromverteilung, d.h. Ein-

speisung, Verteilung und Schutz des

Schrankes integriert ist. Für eine optimale

Energieverteilung entsprechend den indi-

viduellen Anforderungen, können bis zu 8 Power-Distribution-Module (PDM)

je Gehäuse

installiert werden.

Die kabelgebundene Erweiterungsmöglichkeit

im laufenden Betrieb gewährleistet eine

größtmögliche Flexibilität. Ein Strom-

schienensystem im Doppelboden ist nicht

mehr notwendig.

Technische Details:

Abmaße 800 x 2000 x 500 (BxHxT)

- Gewicht 180kg

- Schrankgerüst tauchgrundiert in RAL7035

- Pulverlackierung in RAL7035

- Stahlblechtür vorne / Rückwand geschlossen

- PDM im laufenden Betrieb nachrüstbar

- max. 32 Racks in der Unterverteilung

anschließbar

- komplett berührungsgeschützt

- Hauptschalter in versch. EU-Ausführungen

- Niederspannungsverteilung für 250A

- VDE zertifiziert

Hinweis:

Der Hauptanschluss des PDRs muß gemäß

den regionalen Anforderungen durch eine

Elektrofachkraft erfolgen. Diese Leistung

gehört nicht zum Produktumfang.

Die PDMs können durch unterwiesene Personen

integriert werden.



Fabrikat: Rittal
Typ: Power Distribution Rack (8-fach)   DK 7857300
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
