Ausschreibungstext für Rittal-Umluftklimasystem


Rittal-Umluftklimasystem

für Betrieb mit wasserbasierendem Kühlmedium





Baugröße 1 (23kW)  bis Baugröße 4 (118kW)



Einteiliges Umluftklima-Schrankgerät für reinen

Umluftbetrieb zum Einsatz in Rechenzentren und

anderen IT-Betriebsumgebungen. Die geräteinterne

Luftrichtung ist von oben nach unten. Die Zuluft wird

im Doppelboden ausgeblasen.



Gehäuse

Das Gehäuse ist als doppelt beplankte

Profilrahmen-Konstruktion ausgeführt. Das verwendete

Stahlprofil ist zusätzlich mit einer Lackierung

versehen. Eckverbindungen sind geschweißt. Alle Türen

sind durch umlaufende geschäumte Dichtungen aus PU

abgedichtet. Die Doppelschale ist mit einer

dazwischenliegenden 30/45 mm dicken Schall- und

Wärmeisolierung versehen. Diese ist nicht brennbar

und entspricht der Baustoffklasse A1 nach DIN 4102.



Durch die frontseitigen Türen erfolgt die Wartung

ausschließlich von vorn.



Die Außenschale der Rück- und Seitenwänden besteht

aus 1,5 mm tauchgrundiertem Stahlblech. Die

Sichtseite ist mit einer Pulverbeschichtung im

RAL-Farbton 7035 Struktur (hellgrau) versehen.



Die Außenschale der Bedienungstüren besteht aus 2 mm

tauchgrundiertem Stahlblech. Die Sichtseiten sind mit

einer Pulverbeschichtung im RAL-Farbton 7035 Struktur

(hellgrau) versehen.



Das Gehäuse passt bezüglich konstruktiver Gestaltung,

Farbgebung und Oberflächenstruktur zu den

Rittal-Serverracks auf Basis des bewährten Rittal

TS8-Schrankes.



Die Innenschale des Gehäuses besteht aus

feuerverzinktem Stahlblech, die Zinkauflage beträgt

mindestens 275 g/m².  Die Innenschalen an Türen und

Rückwand sind in Materialstärke 1 mm ausgeführt.



Abluftanschluss

Die Luft wird ohne weitere Kanalbauteile frei oben

angesaugt.



Untergestell

Das Untergestell ist mit schwingungsisolierenden

Gerätefüßen ausgestattet. Verstellbereich zum

Höhenausgleich zum Anschluss an den Doppelboden ca.

50 mm.



Filterung

Der Luftfilter im Geräteansaug ist als

Kassettenfilter ausgeführt und auf dem Kühler

angeordnet. Die Filterklasse beträgt G4 gemäß EN 779.

Ein maximaler Filter-Abscheidegrad wird aufgrund der

gewählten Gesamtkonstruktion gewährleistet. Der hohe

Abscheidegrad bietet erhöhten Sachwert- und

Personenschutz.



Durch Einsatz von Kassettenfiltern mit Rahmen aus

Fiberplast ist die Filterfläche auf ein Maximum

optimiert. Eine umlaufende Dichtung befindet sich auf

der Filterreinluftseite.



Das Filtermedium besteht aus Glasfaservlies, in

V-Form konisch gefaltet. Ein reinluftseitiges

Stützgitter zur Stabilisierung der Faltenform ist

integriert. Das maximale Staubspeichervermögen und

ein geringer Druckverlust werden durch eine große

wirksame Filterfläche erreicht.



Durch die Anordnung des Filters ist eine gute

Zugänglichkeit sowie der frontseitige Filterwechsel

gewährleistet.



Elektrische Filterüberwachung und

Luftstromüberwachung über einen gemeinsamen

Drucksensor.



Kühlen (Kaltwasserkühlung CW)

Lamellenwärmetauscher als Kaltwasserkühler für

externe Kühlmittelversorgung,

bestehend aus Kupferrohren mit aufgezogenen

Hochleistungslamellen aus Aluminium; einschließlich

Verteil- und Sammelrohr aus Kupfer für

Mehrfachunterteilung, eingefasst in einen stabilen

Rahmen aus 2 mm-Aluminium. Kondensatwanne zum

Auffangen des anfallenden Kondensats, demontierbar

und reinigungsfähig, aus nichtrostendem eloxiertem

Aluminium (AlMgSi).



Kondensatverrohrung intern mit selbstfüllendem

Siphon, bestehend aus 40 mm-HT-Rohr.



Kaltwasserrohrgruppe mit im Rücklauf positioniertem

Zweiwege-Mischventil, komplett mit montiertem

Stellantrieb 24 VDC/50 Hz. Ansteuerung im Grundgerät

enthalten. Verrohrung mit Weichschaum-Isolierung,

Anschlussmuffen und Entlüftungsventil.



Medienanschlüsse

Die Kaltwasserleitungen und der Kondensatablauf

werden nach unten aus dem Gerät geführt.



Ventilatoreinheit

Der Ventilator für die geräteinterne Luftrichtung von

oben nach unten ist strömungstechnisch günstig im

enthaltenen Untergestell positioniert.



Direktgetriebener, einseitig saugender

Hochleistungs-Radialventilator in verstärkter

Ausführung, ohne Spiralgehäuse, mit stabiler

Druck-Volumenstrom-Charakteristik. Die

Ventilator-Auslegung erfolgt auf optimalem

Betriebspunkt für höchsten Wirkungsgrad und

größtmögliche Effizienz. Die Ventilator-Motoreinheit

ist in einer Tragekonstruktion montiert und zu

Wartungszwecken leicht nach vorne ausziehbar. Das

Laufrad besitzt rückwärtsgekrümmte Schaufeln aus

Aluminium und ist mit einer Auswuchtgüte G 6,3 nach

DIN ISO 1940 statisch und dynamisch gewuchtet.



Der Ventilator-Antriebsmotor arbeitet nach dem

Außenläuferprinzip, entsprechend VDE 0530, Teil 1,

und ist als EC-Gleichstrommotor ausgeführt. Der Motor

ist im Laufrad integriert. Die Anordnung im Luftstrom

gewährleistet eine effiziente Motorkühlung. Die

Welle ist in Rillenkugellagern gemäß DIN 625 mit

Dauerschmierung gelagert. Die Gebrauchsdauer der

Lager beträgt mindestens 20.000 - 30.000

Betriebsstunden. Der Motor ist in Isoklasse "F" und

Schutzart IP 44 ausgeführt.



Die notwendige elektronische Kommutierungseinheit ist

direkt am Motor im Luftstrom platziert und wird zur

stufenlosen Drehzahlregelung des

Gleichstrom-Ventilatormotors eingesetzt.



Im Rahmen der Inbetriebnahme ist eine einfache

Einstellung des Volumenstromes möglich. Die

elektronische Kommutierungseinheit besitzt einen

Sollwerteingang 0 . 10 V für die automatische

Regelung des Volumenstromes über einen externen

Regler (DDC). Integrierte EMV-Filter gewährleisten

die Einhaltung der EMV-Grenzwerte nach EN 50011-B.



Elektroteil

Anschlussspannung 3 Phasen/N/PE, 400 V +-10 %, 50 Hz.



Das Elektroteil ist vom Luftstrom abgeschottet und

mit einer Acrylglas-Sicherheitsabdeckung

ausgestattet. Ausgeführt nach den einschlägigen EN

bzw. VDE- Bestimmungen. Alle für den Betrieb des

Klimagerätes notwendigen Komponenten sind

übersichtlich auf einer Montageplatte montiert. Die

Bedienung erfolgt ausschließlich von vorne. Der

Steuerstromkreis ist mit Niederspannung 24 VDC als

PELV nach VDE 0100 Teil 410 ausgeführt.



Besonderheiten

-,,,,Bedienfeld der Regelung zur Anzeige von Betriebs-

und Störmeldungen in der Fronttür des Klimagerätes

-,,,,Übersichtlicher Aufbau durch Optimierung der

Einbaukomponenten

-,,,,Schmelzsicherungsfreie

Schütz-Motorschutz-Kombinationen

- Schraubfreie Klemmleiste zur rationelleren,

sicheren Verdrahtung

- Potenzialfreie Betriebs- (Schließer), Wartungs- und

Ausfallmeldung (Öffner)

- Übersichtliche Dokumentation in CAD-E-Plänen

- Beschriftung der Einbauteile gemäß Positionsnummern

im Elektroschaltplan

- Klemmenpläne mit Angabe aller externen Leitungen



Regelung

Jedes Klimagerät ist mit einem autark arbeitenden

DDC-Regler ausgerüstet. Die integrierte Regelung pcs+

ist für die Anwendungen der Luft- und Klimatechik

optimiert.



Als Bedieneinheit kommt ein in der Tür eingelassenes

semigraphisches und hintergrundbeleuchtetes

LCD-Display zur Anwendung. Die Bildschirmauflösung

beträgt 132 x 64 Pixel, 8 Zeilen mit 22 Zeichen. Die

Textausgabe ist in deutsch und kann auf englisch

umgeschaltet werden. Eine Einstellung von

Systemparametern bzw. Sollwerten ist über 2

verschiedene Passwortebenen möglich. Die Bedienung

erfolgt über 6 Tasten.



Ausgeführt wird eine

Abluft-/Zulufttemperatur-Kaskadenregelung mit

folgenden Funktionen:



-,,,,Überwachung der eingebauten Komponenten

-,,,,Einstellung und Anzeige der Belastung des

EC-Ventilators

-,,,,Master-/Slave- Umschaltung (bis 16 Geräte)

-,,,,Automatische Wiedereinschaltung des Gerätes mit

einstellbarer Zeitverzögerung

-,,,,USV-Betrieb (ohne Heizung und Befeuchtung)

-,,,,Einstellbare Temperatur- und Feuchtesollwerte

-,,,,Einstellbare Temperatur- und Feuchtegrenzwerte

-,,,,IST-Werte von Temperatur und Feuchte

-,,,,Uhrzeit und Datum

-,,,,Handbedienebene

-,,,,Sammelstörung

-,,,,Alarmaufzeichnung der letzten 10 Alarme mit Datum

und Zeit

-,,,,Alarmmeldungen: Luftströmungsausfall,

Filterverschmutzung, Grenzalarme Temperatur und

Feuchte, Störung Heizung und Befeuchter, sofern

vorhanden

-,,,,Zuluftminimalbegrenzung über Kaskade



Der Ausfall einer DDC-Station hat keinen Einfluss auf

die Funktionstüchtigkeit anderer, mit ihr vernetzter

DDC-Stationen.





Dokumentation

Anzahl incl. der im Gerät hinterlegten Dokumentation

Sprache: deutsch oder englisch

Anzahl: 1 x CD, 1 x Papier





LIEFERBARE OPTIONEN:



Untergestellverblendung

(Option)

Verkleidung der Differenz Doppelboden zu Geräteboden

bei Doppelbodenhöhen < Standardmaß. Abmessungen und

Design entsprechend dem Grundgerät. Die Verkleidung

besteht aus 1 mm feuerverzinktem Stahlblech. Die

Sichtseite ist mit einer Pulverbeschichtung im

RAL-Farbton 7035 (hellgrau) versehen. Abnehmbares

Frontteil zur leichten Wartung des Ventilators.



Elektroheizung

(nicht angeboten)

Elektroheizung bestehend aus Glattrohrheizstäben in

Edelstahl. Dreifache Absicherung und stetige

Ansteuerung (0-10 V) vom Grundgerät. In Luftrichtung

hinter dem Kühler angeordnet.



Dampfbefeuchtung

(nicht angeboten)

Im Gehäuse integrierte Eigendampfbefeuchtung mit

einer einstufigen Ansteuerung für eine Genauigkeit

von +/-10 %.



Die Befeuchtungseinrichtung ist für Normalwasser in

Trinkwasserqualität mit einer Leitfähigkeit von 300 -

900 µS/cm geeignet.

Die Dampfzylinder sind als Wegwerfzylinder

konzipiert.

Die Dampflanze aus Kupfer ist speziell auf den

Dampferzeuger abgestimmt und im Gerät integriert.







Schnittstelleneinheit RS485

(nicht angeboten)

Steckbare serielle Schnittstellenkarte mit Anschluss

RS 485

Anbindung an folgende BUS-Systeme: CAREL-Bus oder

MOD-Bus



Schnittstelleneinheit RS485-BAC

(nicht angeboten)

Steckbare serielle Schnittstellenkarte mit Anschluss

RS 485

Anbindung an folgende BUS-Systeme: BACnet (BACnet

over RS 485)



Schnittstelleneinheit LON

(nicht angeboten)

Steckbare Schnittstellenkarte zur Anbindung an

LON-Bus



Webserverkarte

(nicht angeboten)

Steckbare Schnittstellenkarte mit Anschluss RJ45 für

Datenaustausch über Ethernet, BACnet over ethernet

oder SNMP



Weitere Optionen auf Anfrage lieferbar.



Das Gehäuse kann wahlweise in RAL 9005 geliefert

werden.



Fabrikat: Rittal
Typ: Rittal-Umluftklimasystem   SK 3301620
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
