Ausschreibungstext für Statische, einschubmodulare Dreiphasen-USV-Anlage


Statische, einschubmodulare Dreiphasen-USV-Anlage



Funktionsweise



Um Störungen und Unregelmäßigkeiten des öffentlichen

Stromversorgungsnetzes von den spannungsempfindlichen

Verbrauchern fernzuhalten, soll eine statische

unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlage

(USV-Anlage) eingesetzt werden.



Sie ist als 10-100 kW n+1 redundante Anlage, bestehend

aus 1 bis 6 Stück parallel geschalteten 10kW oder 20

kW Einschubmodulen ausgelegt. Sie muss unabhängig von

der im Endausbau benötigten Leistung individuell an

den Verbraucher angepasst werden können und bei

steigendem Leistungsbedarf erweiterbar sein. Die

Redundanz wird dadurch erreicht, dass ein USV-Modul

mehr als für die notwendige angeschlossene

Verbraucherleistung installiert wird.



Hierfür muss jedes parallel geschaltete Einschubmodul

durch eine dezentrale Parallelarchitektur vollständig

autonom sein und über sein eigenes Steuer- und

Bypass-System (Umgehungsschalter) verfügen, d.h. ein

zentraler, gemeinsamer Bypass oder zentrale Steuer-

und Regelkreise sind nicht zulässig. Jedes

Einschubmodul Modul muss aus Verfügbarkeitsgründen

über eine eigene Anzeige (Display) verfügen.



Jedes Modul muss aus den Funktionsteilen

Gleichrichter, Booster, Wechselrichter, Batteriekreis,

DC-Wandler zur rippelfreien Batterieladung,

Display-Einheit und elektronischem Bypass bestehen.



Zur einfachen Handhabung sind die USV-Module in

Einschubtechnik auszuführen und in Systemschränke

einzubauen. Die Schränke sind so aufzubauen, dass bis

zu 6 USV-Module pro Schrank eingebaut werden können.

Im unteren Schrankteil sind Ein- und Ausgangsklemmen,

Paralleltrennschalter sowie Handumgehung

(Revisionsschalter) anzuordnen.



Als Option wird ein seitlich angeordneter, auf die

maximale Verlustleistung abgestimmter

Luft/Wasser-Wärmetauscher gefordert.



Um höchste Verfügbarkeit des USV-Systems zur

erreichen, muss gewährleistet sein, dass durch den

Austausch eines Einschubmoduls die

Wiederherstellungsdauer vor Ort, 0,5 Stunden nicht

überschreitet.



Zur Erzielung einer größtmöglichen

Versorgungssicherheit für die angeschlossenen

Verbraucher, werden nur nach dem Dauerwandlerprinzip

(Online-Betrieb) arbeitende Anlagen gemäß

Klassifikation VFI-SS-111 (voltage and frequency

independent) nach EN 62040-3 zugelassen.



Bei vorhandener Netzspannung wird der Verbraucher

ständig über den Gleichrichter, den Booster und den

Wechselrichter versorgt. Gleichzeitig werden die

Batteriekreise mit rippelfreier Erhaltungsladung

versorgt, damit bei Netzausfall die volle

Batteriekapazität zur Verfügung steht.



Bei einem Netzausfall erfolgt die Energieversorgung

für den Wechselrichter unterbrechungsfrei innerhalb

der vorgegebenen Überbrückungszeit aus den Batterien,

bzw. für die Zeit bis das öffentliche Netz wiederkehrt

oder ein Ersatznetz die Energieversorgung des

Gleichrichters übernimmt. Über den DC-Wandler werden

dann automatisch die Batterien in einer angemessenen

Zeit wieder aufgeladen.



Die Schaltkreise am Netzeingang der USV müssen so

ausgelegt sein, dass ein sinusförmiger Strom mit einem

Lastfaktor von 0,99 erzielt wird. Dadurch muss eine

eventuell vorgeschaltete Netzersatzanlage (z.B.

Dieselgenerator) nicht überdimensioniert werden. Um

die Energiekosten zu minimieren, muss gewährleistet

sein, dass die zulässige Netzverzerrung von <3 % am

Eingang ohne 12-Puls-Technik, Filter oder

Transformatoren eingehalten wird. Um über den gesamten

Lastbereich einen optimalen Wirkungsgrad zu erzielen,

werden ausschließlich transformatorenfreie USV-Anlagen

zugelassen.



Der Wechselrichter erzeugt aus der Gleichspannung eine

stabilisierte Wechselspannung mit konstanter Frequenz.

Netzstörungen dürfen sich auf die

Wechselrichterausgangsspannung nicht auswirken, und

selbst ein Totalausfall des Netzes muss ohne Einfluss

auf die angeschlossene Last bleiben.



Die Wechselrichterausgangsleistung ist auf einen

Scheinleistungsfaktor cos phi von 0,9 auszulegen wobei

die angegebene Kilowatt-Leistung von 0,9 kapazitiv bis

0,8 induktiv ohne Leistungsminderung verfügbar sein

muss. Ist dies nicht der Fall, so muss sichergestellt

sein, dass der Wechselrichter in der Lage ist, die

hier im Leistungsverzeichnis geforderte Wirk- und

Scheinleistung zu liefern.



Jedes USV-Einschubmodul verfügt über ein

benutzerfreundliches, menügeführtes min. 2-zeiliges

(40 Zeichen) LC-Display für die Bedienung der Anlage.

Hierüber hat die Steuerung der Anlage zu erfolgen und

ist der Zugang zum Eventregister und zum Servicemode

zu ermöglichen. LEDs für die Stromfluss- und

Betriebsanzeige sowie entsprechende Drucktaster für

die Steuerung und die Menüführung sind ebenfalls im

Display vorzusehen. Es muss gewährleistet sein, dass

sich die prozentuale Lastanzeige auf die entnommene

Wirkleistung bezieht und es muss im Display Wirk-,

Schein- und Blindleistung angezeigt werden.

Als Menüsprachen muss mindestens deutsch, englisch und

französisch einstellbar sein.



Ein Austausch von einem defekten USV- Einschubmodul in

einer Redundanzkonfiguration muss aus

Verfügbarkeitsgründen ohne Umschaltung auf den

mechanischen Wartungsbypass bzw. EUE (elektronische

Umgehungsschalteinrichtung) auf das ungeschützte Netz

im laufenden Betrieb erfolgen können. Ebenso muss eine

Aufrüstung des Systems um ein weiteres Modul ohne

Umschaltung auf Bypass möglich sein.



Die Batterieanlage muss optional redundant auszulegen

sein, d.h. ein separater Batteriekreis pro USV-Modul.

Die USV-Anlage muss über einen automatischen

Batterietest verfügen, der regelmäßig in frei

programmierbaren Zeitabständen eingeleitet wird.

Gefordert wird eine stationäre wartungsfrei

verschlossene Gas rekombinierende Bleibatterie (VRLA),

Gebrauchsdauererwartung: 5 Jahre nach Eurobat.

(Optional auch 10 Jahre nach Eurobat)



Die eingesetzten Batterietypen müssen aus Rücksicht

auf die Betriebs- und Folgekosten dem

Industriestandard entsprechen und weder in die

Baugrösse noch anschlussseitig eine Sonderfertigung

für ein bestimmtes USV-Fabrikat sein.



Die Batterien sollen in Batterieschränken

untergebracht sein, die optisch und konstruktiv an den

USV-Schrank angepasst sind. Bei der Aufstellung und

Belüftung der USV Anlage, vor allem des

Batterieschrankes muss die EN 50272-2  berücksichtigt

werden.



Die USV-Anlage soll sich in einem verschweißten

Stahlblechschrank mit belüfteter Fronttür und

4-Punkt-Schliessung befinden. In den Griff muss ein

kundenspezifischer Profilhalbzylinder eingesetzt

werden können. Die Rückwand verfügt über

Entlüftungsöffnungen und ist mit dem Schrankrahmen

verschraubt. Optional muss die Möglichkeit bestehen,

einen 100mm oder 200mm hohen Sockel unter die

Anlagenschränke zu montieren. Die Seitenwände sind

verschraubt, alle Flachteile sind über Erdungsleiter

mit dem Gehäuserahmen verbunden.



Technische Spezifikationen

Eine statische skalierbare und n+1 redundante USV #,

einschubmodular aufgebaut.



Leistungsmerkmal,,,,,,,,,,,,Gefordert



USV-Klassifizierung gem. EN 62040-3:,,,,,,,,VFI-SS-111

(Spannungs- und frequenzunabhängig)



Wirkleistung der Gesamtanlage bei n+1 Redundanz:,,,,

10-100 kW n+1



Erweiterbar auf (ohne Redundanz):,,,,,,,,bis 120 kW



Wirkleistung pro Modul:,,,,,,,,,,,,10 kW oder 20 kW je

nach Modultyp



Scheinleistung bei cos ? 0,9 kap. bis 0,8 ind.

pro Modul (je nach verwendetem Modultyp):,,,,,,10 oder

20 kVA



Wirkleistung bei cos ? 0,9 kap. Bis 0,8 ind. pro

Modul:,,,,10 oder 20 kW

,,,,,,,,,,,,,,,,

Redundanzmöglichkeit:,,,,,,,,,,,,n+1, n+2, n+3, #



Parallelarchitektur:,,,,,,,,,,,,dezentral

(ohne Zusatzeinrichtungen)



Leistungserhöhung (ohne Umbau der USV-Anlage) ,,,,

durch 10/20 kW Zusatzmodule erweiterbar



Max möglicher Leistung (ohne Redundanz):,,,,,,6

Module, 120 kW



Sicherheit:,,,,,,,,,,,,,,EN 62040-1-1:2003,

EN 60950-1:2001/A11:2004



EMV:,,,,,,,,,,,,,,,,EN 62040-2

EN 61000-3-2:2000,

EN 6100-3-3:1995/A1:2001

EN 61000-6-2:2001

EN 61000-6-4:2001



Betriebsanforderungen:,,,,,,,,,,,,EN 62040-3:2001





Display / Anzeige:,,,,,,,,,,,,= 40 Zeichen LCD

für z.B. Schein-, Wirk- und Blindleistung sowie

prozentuale Angaben der Wirkleistung



Ereignisspeicher:,,,,,,,,,,,,= 64 Ereignisse



Eingang:,,,,,,,,,,,,,,3 x 400V/230 V (5 Leiter, L1-L3,

N, PE)



Toleranz (ohne Batterieentladung bei Belastung):,,,,=

100% (-25%/+15%)

,,,,,,,,,,,,,,,,<  80% (-30%,+15%)

,,,,,,,,,,,,,,,,< 60% (-40%,+15%)



Netzfrequenz Eingang:,,,,,,,,,,,,50 Hz



Frequenzbereich ohne Batterieentladung:,,,,,,35#70 Hz



Verzerrungsfaktor THDI (Eingang):,,,,,,,,< 3 % (ohne

Minderung des Wirkungsgrades)



Eingangsleistungsfaktor:,,,,,,,,,,= 0,99



NEA-Überdimensionierung (ca. Faktor):,,,,,,,,1,25 x

USV-Leistung



Ausgang:,,,,,,,,,,,,,,400/230V (5 Leiter,L1-L3, N,PE)



Spannungsregelung:,,,,,,,,,,,,< +/- 1 %



Ausgangsfrequenz:,,,,,,,,,,,,50 Hz



Frequenzstabilität:,,,,,,,,,,,,<+/- 0,05 Hz

Frequenzstabilität bei Eigentaktung:,,,,,,,,<+/- 0,1%



Überlastbarkeit:,,,,,,,,,,,,,,125%  10 Min.

 ,,,,,,,,,,,,,,,,150%  60 Sek.

,,,,,,,,,,,,,,,,300% 250 ms



Kurzschlussstrom:,,,,,,,,,,,,3 x Inenn über 250 ms



Geräuschpegel bei 100% Last:,,,,,,,,,,= 60 dB(A) bei 1

m

Geräuschpegel bei  50% Last:,,,,,,,,,,= 50 dB(A) bei 1

m



Wirkungsgrad bei 75% bis 100% lineare Last:,,,,,,> 95.5

%

Wirkungsgrad bei 75% bis 100% nicht lineare Last:,,,,>

95%

Wirkungsgrad ab 10% lineare Last:,,,,,,,,= 90 % (bei

Netzrückwirkungen < 5 % THDI)

Wirkungsgrad im ECO Mode,,,,,,,,,,= 98%



Max Verlustleistung bei Nennlast (nichtlinear):,,,,,,=

1300 W / Modul

Leerlaufverluste:,,,,,,,,,,,,= 800 W / Modul



Als Option Luft/Wasser-Wärmetauscher:,,,,,,seitlich

angeordnet



Überbrückungszeit:,,,,,,,,,,,,>10 Minuten bei 100 kW

,,,,,,,,,,,,,,,,nachträglich erweiterbar



Batterietyp:,,,,,,,,,,,,,,VRLA (BleiGel)



Batteriegröße und Anschlüsse:,,,,,,,,,,genormte

Baugrösse



Gebrauchsdauererwartung (gem. EUROBAT),,,,,,= 5/10

Jahre bei 20°C Batterietemp.



Batterieredundanz (optional möglich):,,,,,,,,1

Batt.-Kreis je USV-Modul



Breite USV Anlage ohne Batterieschrank:,,,,,,max. 600

mm



Tiefe:,,,,,,,,,,,,,,,,max. 800 mm



Höhe (ohne Sockel):,,,,,,,,,,,,max. 2000 mm



Wandabstand der USV Rückseite,,,,,,,,min. 200mm



Platzbedarf vor der USV Vorderseite,,,,,,,,min. 900mm



Schutzart:,,,,,,,,,,,,,,IP 20



Lagertemperatur der USV Anlage (ohne Batterien),,,,

-25°C bis +70°C



Umgebungstemperaturen USV-Anlage (Betrieb):,,,,0°C bis

+40°C



Umgebungstemperaturen Batterieanlage (empfohlen):,,,,

+20°C bis +25°C



Umgebungsfeuchte,,,,,,,,,,,,max. 95%, nicht

kondensierend



Zugang für Wartung:,,,,,,,,,,,,nur von vorne



Getrennte Einspeisung für Bypass und Gleichrichter:,,,,

gefordert



Bypass elektronisch:,,,,,,,,,,,,1 Einheit pro

USV-Modul



Bypass manuell integriert (Handumgehung):,,,,,,

gefordert



Modulaustausch, Wartung oder Aufrüstung ohne

Umschaltung

auf ungeschütztes Netz gem. Verfügbarkeitsklasse Tier

IV:,,gefordert



Wiederherstellungsdauer vor Ort durch Modultausch

(MTTR):,,< 0,5 Stunden



Netzwerkkarte mit Web-Interface:,,,,,,,,gefordert als

Option

(SNMP oder ModBus)



Web-Basierendes Fernüberwachungssystem:,,,,,,gefordert

als Option



RS-232-Schnittstelle:,,,,,,,,,,,,gefordert



USB-Schnittstelle: ,,,,,,,,,,,,gefordert



Potentialfreie Kontakte für Anbindung an GLT:,,,,,,

gefordert



Management und Shutdown Software:,,,,,,,,gefordert als

Option



Inbetriebnahme:,,,,,,,,,,,,gefordert



Fabrikat: Rittal
Typ: Statische, einschubmodulare Dreiphasen-USV-Anlage   DK 7040075
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
