Ausschreibungstext für Systemträger 1000 mm


Systemträger 1000 mm





Das tiefenvariable Trägersystem läßt sich auf allen

800, 900 und 1000 mm tiefen TS-Schränken sowie allen

FR(i)-Schränken mit einer außen liegenden Verschraubung

des Dachblechs befestigen. Die integrierte

Systemlochung, für Blechschrauben oder Käfigmuttern

ermöglicht die Befestigung der gängigsten

Kabeltrassensysteme.



Material: Stahlblech, pulverlackiert, RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Systemträger 1000 mm   DK 7831470
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
