Ausschreibungstext für Standgehäuse für Netzwerk- und Elektronik-


Standgehäuse für Netzwerk- und Elektronik-



komponenten

Standgehäuse für Netzwerk- und Elektronik-

komponenten, in zerlegbarer 8 Punkte-Schnell-

montage-Schraubkonstruktion, 47 HE (83 SU).

Stahlblechrahmenkonstruktion bestehend aus

siebenfach profilierten Rahmenholmen in

Verbindung mit einem modularen Dach- und

Bodenrahmen. Rahmenholme mit integrierter

Systemlochung im 25 mm Raster aus 1,5 mm

starkem Stahlblech. Modularer Dach- und

Bodenrahmen aus 2 mm starkem Stahlblech.

Rundum identische Sicherheitsschließung

auch bei Einsatz von Seitenwänden und

Adaptionshauben. Nachträglich in der

Schrankbreite mittels Adaptionshauben

erweiterbarer Rangier- und Montageraum.

Fronttür: Stahlblechtür mit 130°-Scharnieren und

Einpunkt-Ergoformgriff mit Sicherheitsschließung.

Rücktür: Stahlblechtür mit 130°-Scharnieren und

Einpunkt-Ergoformgriff mit Sicherheitsschließung.

Vorbereitet für den tiefenvariablen Voll- oder

Teilausbau im 25 mm Raster mit 482,6 (19")-

Komponenten. Wahlweise ist auch ein Ausbau

mit metrischen (535 mm)-Komponenten, sowie

ein Ausbau über die komplette Rackbreite,

höhenvariabel Dach- und Bodengruppe

besitzen jeweils 4 Verbindungselemente zur

Aufnahme der Rahmenholme. Der komplette

Rahmen wird mit 8 Schrauben gesichert.

Die in Dach- und Bodenrahmen enthaltenen

Ausbrüche sind identisch und lassen sich

variabel in der Breite und in der Tiefe

mit Modulblechen verschiedener Ausführungen

bestücken. Zur Verfügung stehen geschlossene

Module, Module zur Kabeleinführung sowie

komplett bestückte, anschlußfertige Lüfter-

module, zur aktiven Belüftung.

1 Paar 482,6 mm (19")-Profilschienen vorne,

auf Tiefenstreben montiert.

Abmessungen:

Breite: 600 mm

Höhe:  2200 mm

Tiefe:   800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Standgehäuse für Netzwerk- und Elektronik-   DK 7523043
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
