Ausschreibungstext für Anschlusskabel für Netzteil mit IEC


Anschlusskabel für Netzteil mit IEC

320 Kaltgerätbuchse





Länderausführung: Schweiz

Spannung: 230 V

Das Anschlusskabel 230 V mit Schukostecker

und Kaltgerätstecker dient zum Anschluss an:

- CMC-TC Master

- 24 V Netzteil für Processing Unit II

- Lüftereinheit aktiv für TE

- Climate Unit (angeschlossener Lüfter)

- Spannungswächter

- Erweiterungseinheit Spannung



Fabrikat: Rittal
Typ: Anschlusskabel für Netzteil mit IEC    7200213
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
