Ausschreibungstext für Tragarm, höhenverstellbar, CP-L


Tragarm, höhenverstellbar, CP-L



bietet mehr Ergonomie durch:

#NAME?

-> für große und kleine Bediener

-> für Sitz- und Steh-Arbeitsplätze

über eine Stellschraube vorne am Tragarm nach Bedarf

auf bis zu 800 mm einstellbar.

#NAME?

Gehäusegewicht über eine

Stellschraube hinten am Tragarm.

- Absolute Funktionssicherheit, bei Bruch der

Druckfeder bleibt der Arm in seiner Position

#NAME?

integrierten U-Profil-Kabelwanne.

#NAME?

Höhenposition gleich.



Fabrikat: Rittal
Typ: Tragarm, höhenverstellbar, CP-L   CP 6510210
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
