Ausschreibungstext für Externe Antenne


Externe Antenne





Die externe Antenne kann gegen die Standard-Antenne

der Wireless I/O Unit ausgetauscht werden. Wenn eine

Wireless I/O  Unit in einem abgeschirmten Bereich

montiert ist, kann durch  die geänderte

Montageposition der externen Antenne, eine

verbesserte Funkverbindung zu den Wireless Sensoren

aufgebaut  werden. Durch das Anschlußkabel ist eine

flexible  Positionierung möglich. Der Fuß der

externen Antenne ist mit  einem Magneten versehen, so

dass die Montage auf Blech einfach möglich ist.

Technische Angaben: Länge der Antenne: 240 mm

Anschlußkabel: 1,5 m Schutzart: IP 40 nach EN 60 529

Temperatureinsatzbereich: -20°C bis +65°C



Fabrikat: Rittal
Typ: Externe Antenne    7320241
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
