Ausschreibungstext für Vertikal geteilte Stahlblechtür, belüftet für TS


Vertikal geteilte Stahlblechtür, belüftet für TS



Vertikal geteilte Stahlblechtür aus 1.5 mm Stahlblech mit großflächiger Türperforation und mittig, vertikal verlaufendem

Stangenverschluß, serienmäßig mit Komfortgriff mit Sicherheitsschließung 3524E, gewährleistet eine optimale Belüftung

sowie einen zugriffgeschützten Ausbau. Der Einsatz von Profilhalbzylinder (40/45 mm) nach DIN 18254 ist möglich.



Der Türöffnungswinkel beträgt 135°. Durch den geringen Schwenkradius der Einzeltüren kann der Abstand zwischen einzelnen

Schrankreihen verringert werden und eignet sich somit besonders für enge Stellplätze.



Material: Stahlblech



Farbe: RAL 7035



Abmessungen: für Schränke (BxH): B.: 800 mm H.: 2200 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Vertikal geteilte Stahlblechtür, belüftet für TS   DK 7824382
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
