Ausschreibungstext für Kabelabfangbügel für Netzwerkschränke mit 482,6 mm


Kabelabfangbügel für Netzwerkschränke mit 482,6 mm

(19")-Befestigungsebenen



Der Kabelabfangbügel wird zwischen einer zölligen Befestigungsebene

eingehängt. Die Kabel können 100 mm hinter der

482,6 mm (19")-Befestigungsebene mittels Kabelbindern systemgerecht

befestigt und geführt werden.



Material: Stahlblech

Oberfläche: chromatiert.



Abmessung: Länge 482,6 mm (19")



Fabrikat: Rittal
Typ: Kabelabfangbügel für Netzwerkschränke mit 482,6 mm   DK 7016130
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
