Ausschreibungstext für Wireless Messsystem


Wireless Messsystem





Das Wireless Meßsystem hat eine Digitalanzeige mit dem

Anzeigebereich 0 bis 9. Der Wert der Anzeige sagt etwas

über  die Funkverbindungsqualität aus. Das Wireless

Meßsystem hat  die gleiche Bauform wie die Wireless

Sensoren. So kann das  Meßsystem anstelle der Sensoren

montiert und die  Funkverbindungsqualität beurteilt

werden. Für die Inbetriebnahme des Wireless

Sensornetzwerkes sollte ein  Meßsystem zur Verfügung

stehen. Nach der Inbetriebnahme kann  das Meßsystem

auch für weiter Installationen verwendet werden  z.B.

bei Erweiterungen oder Veränderungen. Das Wireless

Meßsystem enthält eine langlebige 3,6 V

Lithium-Primär-Zelle.  Die Batterie kann bei Bedarf

ausgetauscht werden.

Technische Angaben:

Bemessungsspannung 3,6 V DC

Schutzart: IP 40 nach EN 60 529

Temperatureinsatzbereich: +5°C bis +45°C



Fabrikat: Rittal
Typ: Wireless Messsystem    7320242
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
