Ausschreibungstext für Luft-/Luftwärmetauscher 130 W/K


Luft-/Luftwärmetauscher 130 W/K



zum Türeinbau in Outdoorgehäusen, minimale

Gehäuseabmessung BxH 750 x 1400 mm.  Mit integrierter

Heizung, Heizleistung 400 W. Mit Microcontroller zur

Temperaturregelung und zur Überwachung, Diagnose und

Auswertung der Störungsmeldungen des Klimagerätes.

Durch die Trennung des Innen- und Außenkreislaufs

bleibt die Schutzart IP 55 des Gehäuses erhalten.



Abmessung: BxHxT 635 x 1206 x 201 mm



Spez. Wärmeleistung: 130 W/K



Bemessungs-Betriebs-Spannung Wärmetauscher: 48 V DC

Heizung: 230 V AC, 50/60 Hz



Bemessungsstrom: max. 4,2 A DC (Wärmetauscher), 1,9 A

AC (Heizung) Temperaturbereich: -33 °C bis + 65°C

Luftleistung Ventilatoren -freiblasend- : 1175 m³/h



Material (Gehäuse): Aluminium Oberfläche: lackiert RAL

7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Luft-/Luftwärmetauscher 130 W/K   CS 9768052
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
