Ausschreibungstext für Wireless I/O Unit


Wireless I/O Unit





Die Wireless I/O Unit ist die Basis des Rittal Wireless

Sensornetzwerkes. Die Unit muß für den Betrieb an die

Processing Unit II (PU II) DK7320.100 angebunden

werden. Dies  kann über die Anschlussleitungen für

Sensor-Units erfolgen oder  über ein Cat5 Kabel ( max.

50m). Über diese Verbindung erfolgt  der Datenaustausch

und die Energieversorgung der Wireless I/O  Unit. An

einer PU II können bis zu 4 Wireless I/O Units

angeschlossen werden. Die Wireless I/O Unit hat eine am

Gehäuse befestigte Antenne,  die sich entsprechend der

Einbaulage ausrichten läßt. Optional  kann diese

Antenne durch eine externe Antenne ersetzt werden. Die

externe Antenne wird als Zubehör gesondert angeboten.

Die Befestigung des Systems erfolgt über die 1 HE

Montageeinheit oder die Einzel-Montageeinheit.  Mit

einer Wireless I/O Unit können bis zu 16 Wireless

Sensoren  verwaltet werden. Es kann zwischen 4

verschiedenen Sensor- Typen gewählt werden. Diese sind

als Zubehör erhältlich. Die  Sensoren können in

beliebigen Mischanwendungen eingesetzt  werden. Die

Inbetriebnahme der Sensoren erfolgt über die Taste an

der  Wireless I/O Unit und der Taste des Sensors. Für

die  Ermittlung einer ausreichenden Funkqualität sollte

das  Wireless Meßsystem verwendet werden.  Option für

größeren Funkbereich: Die Wireless I/O Unit kann auch

als Repeater eingesetzt  werden. Sollte der

Funkbereich, der an der PU II angebundenen  Wireless

I/O Unit nicht ausreichen, können zusätzliche  Wireless

I/O Units (max. 9 Repeater) eingesetzt werden. Diese

I/O Units als Repeater müssen jeweils mit einem

separaten  Netzteil mit länderspezifischen

Anschlußkabel mit Energie  versorgt werden. Technische

Angaben: Reichweite im Freifeld mit Sichtverbindung bis

zu 200 m )* Reichweite in Räumen bis zu 50 m *) )* Die

Angaben zur den Reichweiten sind abhängig von den

Einsatzbedingungen und können ja nach Anwendung

variieren. Bemessungsspannung 24 V DC 1 Port RJ45 für

die PU II Verwaltung von 16 Wirless Zugänge für Rittal

Wireless Sensoren   Schutzart: IP 40 nach EN 60 529

Temperatureinsatzbereich: +5°C bis +45°C "



Fabrikat: Rittal
Typ: Wireless I/O Unit    7320240
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
