Ausschreibungstext für LCP Smart BHT (mm) 300x2000x1000


LCP Smart BHT (mm) 300x2000x1000

Serverschrank TE 7000, 42 HE





Der zur Klimatisierung von Serverschränken in

Rechenzentren konzipierte Luft-/Wasser-Wärmetauscher

bietet eine geregelte, bedarfsgerechte und

energieoptimierte Kühlung von bis zu 20kW, bei

möglichst geringem Gewicht und einer umfassenden

Möglichkeit des Monitorings.



Die Montage des Luft-/Wasserwärmetauschers erfolgt

seitlich am Rack.

Somit ist eine 100%ige Trennung der IT und des FM

gegeben - auch im Wartungsfall erfolgt der Zugriff ausschließlich auf

den LCP Smart selbst.



Das LCP Smart saugt die Warmluft seitlich an der Serverschrank-Rückseite

ab, kühlt diese über einen Hochleistungs-Kompaktregister Wärmetauscher

ab und

bläst die abgekühlte Luft wieder seitlich in den

vorderen Teilbereich des Serverschrankes ein.

So wird eine gleichmäßige, horizontale Klimatisierung

über alle Höheneinheiten im Serverschrank erreicht.

Auch bei geöffneten Schranktüren (z.B. für die Wartung)

ist die gesicherte Kühlung des eingebauten

19"-Equipments gegeben.

Wahlweise sind ein oder zwei Serverracks mit einem

LCP Smart kühlbar.



Durch Verwendung von EC-Lüftern wird maximale Effizienz

erreicht und die elektrische Energieaufnahme minimiert.

Der großflächige Hochleistungs-Wärmetauscher des

LCP Smart ermöglicht hohe Vorlauftemperaturen

(bis zu 21°C) und niedrige Druckverluste wasser- und

luftseitig.

Somit wird eine deutliche Verlängerung von freier

Kühlung und Reduktion der el. Leistungsaufnahme der Pumpensysteme

erzielt.



Luft-/Wasser-Wärmetauscher und Serverrack sind räumlich voneinander

getrennt.

Ein Kondensat- und Leckagemanagement ist integriert.

Der Wasseranschluß kann über 1" AG flexibel nach unten

oder hinten erfolgen.

Die Lüfter sind jederzeit werkzeuglos tauschbar.

Eine Netzwerkeinbindung für Monitoring/Einstellung

aller technischen Parameter ist möglich.



Extrem robust durch einfachen, optimierten Aufbau.

Strenge räumliche Trennung von wasserführenden und

elektrischen Bauteilen. Alle elektrischen Bauteile

sind zusätzlich spritzwassergeschützt.



TÜV GS zertifiziert, Schwitzwassertest nach DIN 3168

wird erfüllt.



Regelung

Optimale Anpassungsfähigkeit (0-100%) durch dynamische, kontinuierliche

Regelung des

Kaltwasser-Volumenstroms.

Regelung auf eine konstante Server-Zuluft-Temperatur durch stufenlose

Anpassung des

Luftvolumenstromes aufgrund der Temperaturdifferenz (Zuluft - Abluft)

für

bestmögliche und hochgradig energieeffiziente Versorgung der

Servertechnik.

Das Gerät ist nach dem "fail safe" Prinzip konstruiert - für

den unwahrscheinlichen Fall eines Defektes geht das Gerät automatisch

auf max. Kühlleistung.



Serienmässig redundante Ausführung der zur Regelung benötigten,

luftseitigen Temperaturfühler



Service:

Die sechs Lüfter sind einzeln im laufenden Betrieb

austauschbar und selbstkontaktierend.

Die Regelung bleibt während eines Lüfterausfalls / Tausches erhalten. Es

sind keinerlei

Einstellarbeiten vor oder nach dem Lüftertausch notwendig.

Der Wechsel einzelner Lüfter ist innerhalb von 30s möglich.

Das Gerät verfügt über eine automatische Entlüftung und

sichert somit die schnelle Verfügbarkeit des Gerätes während

der Inbetriebnahme.



Monitoring:

Erweiterte Funktionalität der Überwachungs- und Steuerungstechnik /

Software über SNMP.

Basic CMC mit Ethernet- Schnittstelle serienmäßig.

Graphische Benutzeroberfläche durch integrierten Webserver.

Ständige Anzeige und Überwachung aller relevanten Betriebsparameter wie

Zu/Abluft Temperaturen, Durchfluss, Vor/Rücklauf Temperaturen,

Lüfterdrehzahl, abgeführte Verlustleistung, etc...



Technische Daten:

-,,Kühlmedium:,,,,Wasser oder Wasser/Glykol-Mischung gem. ,,,,,,,,,,,,

Bedienungsanleitung

-,,Wasseranschluss:,,1" AG

-,,Spannungsversorgung:,,230V, 1~,50/60Hz oder alternativ

,,,,,,,,,,,,400V, 3~,N, 50/60Hz, einphasige

,,,,,,,,,,,,Belegung

-,,Gewicht:,,,,,,ca. 180kg

-,,Abmessungen (BxHxT):,,,,300x2000x1000mm

-,,Verfügbare Ausbauhöhe:,,frei (42HE)



Standard Auslegung:

-,,Sensible Kühlleistung:,,,,20kW

-,,Luftvolumenstrom:,,,,3000m³/h

-,,Wasservorlauftemperatur:,,15°C

-,,Wasserrücklauftemperatur:,,22,5°C

-,,Durchsatzmenge Kühlmedium:,,40l/min

-,,Glykolanteil im Medium:,,,,0%

-,,Serverzulufttemperatur:,,,,22°C

-,,Delta T (Zuluft-Abluft):,,,,20K

-,,Wasserseitiger Druckverlust des Gesamtgerätes:,,60kPa

-,,Elektrische Leistungsaufnahme, maximal:,,,,690W



Projektspezifische Auslegung:

-,,Sensible Kühlleistung:,,,,..........kW

-,,Luftvolumenstrom:,,,,          m³/h

-,,Wasservorlauftemperatur:,,..........°C

-,,Wasserrücklauftemperatur:,,          °C

-,,Durchsatzmenge Kühlmedium:,,           l/min

-,,Glykolanteil im Medium:,,,,...........%

-,,Serverzulufttemperatur:,,,,..........°C

-,,Delta T (Zuluft-Abluft):,,,,...........K

-,,Wasserseitiger Druckverlust des Gesamtgerätes:,,...............kPa

-,,Elektrische Leistungsaufnahme im Betriebspunkt:,,...............W



Optionen:

-,,Redundante Stromeinspeisung mittels Transferswitch

-,,Touchscreen-Display zur Überwachung und Bedienung am Gerät (3301.790)



Fabrikat : Rittal

Typ: 3301.460 oder gleichwertig



Fabrikat: Rittal
Typ: LCP Smart BHT (mm) 300x2000x1000   SK 3301460
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
