Ausschreibungstext für Patch-Panel 482,6 mm (19"), 2 HE


Patch-Panel 482,6 mm (19"), 2 HE



Für AT & T Connector System 110, zur Befestigung von 2

Verdrahtungsblöcken je 100 DA und der

Aufnahmemöglichkeit von

2 Kabelhaltern (Backboards), incl. Aufnahmemöglichkeit

von Kabelabfangvorrichtungen.



Ausführung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Patch-Panel 482,6 mm (19"), 2 HE   DK 7049035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
