Ausschreibungstext für Belüftete Sichttür für TS


Belüftete Sichttür für TS



Belüftete Sichttür aus 1,5 mm Stahlblech mit seitlich

gelocht Flächen in RAL 7035, mit geschäumter Dichtung,

180° Scharniere, 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas,

Stangenverschluß vierfach verriegelt, Komfort-Griff mit

Sicherheitsschließung 3524 E. Der Einsatz eines

Profilhalbzylinders (40/45 mm) nach DIN 18254 ist

möglich.

Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften,

Türanschlag wechselbar ohne Ausbau der

Verschlußstangen, Türöffnungswinkel 180°.

Material: Stahlblech

Scheibe: Sicherheitsglas, 3 mm

Farbe:

Rahmen: RAL 7035

Sicht-Scheibe: getönt, parsolgrau.

Abmessungen: für Schränke (BxH): B.: 600 mm H.: 2200 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Belüftete Sichttür für TS   DK 7824221
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
