Ausschreibungstext für Stahlblechtür, belüftet für TS


Stahlblechtür, belüftet für TS





Die großflächig perforierten Tür aus 1.5 mm

Stahlblech, 180° Scharnieren, vierfach verriegeltem

Stangenverschluß, mit Dreh-Griff mit

Sicherheitsschließung 3524E, gewährleistet eine

optimale Belüftung. Der Einbau eines Komfortgriffs TS

8611.070 ist optional möglich. Der innerhalb der

Türen integrierte Montagerahmen mit Lochung im

DIN-Maßraster von 25 mm, ermöglicht optional den

Einsatz von Lüftertraversen zur aktiven Belüftung bei

Maximalausbau. Material: Stahlblech

Farbe: RAL 7035

Abmessungen:

für Schränke (BxH): B.: 800 mm H.: 1200 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Stahlblechtür, belüftet für TS   DK 7824124
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
