Ausschreibungstext für TE-Wallbox, 6 HE


TE-Wallbox, 6 HE





Einteiliges 19.-Wandgehäuse, mit offener Rückwand als

Freiraum  zur Kabeleinführung, frontseitig mit Sichttür

inkl. Sicherheitsschließung 3524 E, 19.-Profilschienen

vorne, ab Innenkante Tür in der Tiefe von 25 mm  bis

110 mm verstellbar, umseitig runde Öffnungen zur

Kabeleinführung zwischen  mehreren Gehäusen, oder als

Eingriff bei Wartungsarbeiten durch Abdeckungen

verschlossen, rückseitig oben wie unten jeweils 3

eckige Ausschnittsprägungen, optional zur

Kabeleinführung, Lüftungsschlitze seitlich zur passiven

Belüftung.



Material: Stahlblech grundiert, pulverbeschichtet RAL

7035, Sichttür aus 3 mm  Sicherheitsglas, dunkel grau

getönt.

Abmessungen: BxHxT: 600x327x460 mm



Verfügbare Ausbauhöhe : 6 HE



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: TE-Wallbox, 6 HE   TE 7000700
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
