Ausschreibungstext für Ext. Batteriestrang Xmin 7Ah


Ext. Batteriestrang Xmin 7Ah



Dieser Batteriestrang ist für den Einsatz in den PMC200 USV-Schränken

PMC60kW und PMC120kW geeignet. Es können maximal 150 Batterieblöcke á

12V/7Ah mit einer Lebensdauer von 5

Jahren eingesetzt werden (Gewicht ca. 28 kg pro Strang.

Gesamtgewicht abhängig von der geforderten

Autonomiezeit.). Die Anzahl der Batterieblöcke wird an

der USV mittels Displayeingabe konfiguriert.

Die Batterien werden ausschließlich nach EUROBAT

geliefert. Die EN 62040-3 VFI SS 111 wird erfüllt.



Fabrikat: Rittal
Typ: Ext. Batteriestrang Xmin 7Ah   DK 7857373
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
