Ausschreibungstext für Montagewand für Quickbox


Montagewand für Quickbox





Zur strukturierten Kabelführung oder Montage

von Kleingeräten oder Verteilern (wie Hubs,

Switches etc.) in die QuickBox. Die Kabel-

managementwand wird einfach von vorne vor

die Rückwand montiert.



Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Montagewand für Quickbox   QB 7502270
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
