Ausschreibungstext für Entstörkondensatoren für Lüfter


Entstörkondensatoren für Lüfter



Spannungsfestigkeit: 275 Volt AC

Kapazität: 100nF

Type: X2

Zur Entstörung von Lüftern mit selbstan-

laufenden Spaltpolmotoren. Je Lüftermotor

sollte ein Kondensator parallel zur

Netzspannung geschaltet werden. Die Konden-

satoren sind mit einer Klemme versehen, so

kann die Montage am Lüfterkabel erfolgen.

1 VE = 20 Stk.



Fabrikat: Rittal
Typ: Entstörkondensatoren für Lüfter   DK 7200490
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
