Ausschreibungstext für Luftleitblech


Luftleitblech





Luftleitblech zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche

innerhalb eines Schrankes oder ganzer

Schrankreihen.

Luftleitblech zur Trennung der Kalt-/

Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes oder

ganzer Schrankreihen.

Eine umlaufende Bürstenleiste gewährleistet, die

kollisionsfreie Abschottung trotz

installierter Schienenesysteme oder wechselndem

umlaufenden Anschlag.

Die Montage erfolgt werkzeuglos an den Profilen,

der 19"- Montageebene, mittels Schnellbefestiger,

oder alternativ verschraubt.

Einsetzbar z.B. für Hersteller Rittal,

Gehäuseserie TS IT.

Für Schränk (BxH) 800x2000 mm.

Integrierte Montageöffnungen zur optionalen

Aufnahme von bis zu 3x1 HE Komponenten im 482,6 mm

(19"-) Breitenformat je Seite.

Blenden im Grundzustand vorbestückt mit 19"-

Blindpanelen, aus Kunststoff, in werkzeugloser

Schnellmontagetecknik.



Material: Luftleitbleche Stahlblech,

Bürstenleisten und 19"- Blindpanelen

Kunststoff UL 94- HB

Best.-Nr. DK: 5501.815

Hersteller: Rittal



Fabrikat: Rittal
Typ: Luftleitblech   SK 5501815
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
