Ausschreibungstext für Wandverteiler-Gehäuse mit 482,6 mm (19")-Ebene


Wandverteiler-Gehäuse mit 482,6 mm (19")-Ebene





Gehäuse:

6 HE Wandverteiler, bestehend aus Wandteil und

Gehäusehaube mit Sichttür.

Wandteil: Wandmontageplatte mit vormontierten

Montagewinkeln links und rechts, Montagewinkel zur

Befestigung zölliger oder metrischer Profilschienen,

und zur Aufnahme von Kabelführungszubehör, mit

Ausschnitten zur Kabelführung. Ein Satz 482,6 mm (19")

-Profilschienen an Montagewinkeln verschraubt,

stufenlos tiefenverstellbar. Eine 400 mm breite

Hammerkopfschiene zur Kabelabfangung mit Kabelbindern,

am Wandteil montiert. Vier Bohrungen zur direkten

Wandmontage oder mittels optionaler

Wandbefestigungshalter. Gehäusehaube mit seitlichen

Lüftungsschlitzen für passive Belüftung, mit

Sicherheitsschließungen 12321 seitlich links und

rechts. Öffnungen zur Kabeleinführung im hinteren

Bereich oben und unten, mit Bürsteneinsätzen abgedeckt.

Fronttür mit Sicherheitsschließung 12321, mit

eingesetzter Sichtscheibe.

Material:

Wandteil, Gehäusehaube, Fronttür aus Stahlblech,

Sichtscheibe ESG 3mm

Oberflächenausführung:

Elektrophorese-tauchgrundiert, lackiert RAL 7035

Abmessungen (B x H x T):

600 x 362 x 600 mm / (6 HE)



Fabrikat: Rittal
Typ: Wandverteiler-Gehäuse mit 482,6 mm (19")-Ebene   QB 7502016
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
