Ausschreibungstext für Elektronik-Schaltschrank (3-teilig) Schutzart IP 55


Elektronik-Schaltschrank (3-teilig) Schutzart IP 55





Gehäuse: Stahlblechkonstruktion, bestehend aus

geschweißtem Wandelement 1,5 mm Stahlblech

mit vorn umlaufender Schutzrinne. Wandteil mit

Bohrungen für Wandbefestigung, abgedichtete

Flanschplatten im Dach- und Bodenblech. Schwenkteil

1,5 mm Stahlblech, als Einschubträgerrahmen mit

beidseitig doppelter Umkantung und mit verdeckten

Scharnieren mit dem Wandelement verbunden.

Systemlochungen für den Einbau von 19"-Baugruppen-

träger,

Gleitschienen, Lochschienen. Schließung mit

Doppelbarteinsatz nach DIN 43668. Sichttür:

4 mm Sicherheitsglas, in RAL 7033 lackierten

Aluminium-Profilrahmen mit verdeckten Scharnieren,

Schließung von vorn mit Doppelbarteinsatz nach

DIN 43668. Montageplatte: 3 mm Stahlblech verzinkt,

an Stehbolzen tiefenverstellbar im Wandelement be-

festigt.

Zubehör: Gleitschienen Kunststoff-Flanschplatten,

Verschluss-Systeme, Wandbefestigungshalter,

Erdungsbänder, Wärmetauscher, Filterlüfter,

Elektronik-System-Zubehör, C-Profilschienen

Oberflächenausführung: Bleche gereinigt, entfettet,

phosphatiert, elektrophoretisch tauchgrundiert und

mit Kunstharz- Decklack RAL 7035 kieselgrau

Struktur spritzlackiert.

Außenabmessung (B x H x T): 600 x 1012 x 515 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Elektronik-Schaltschrank (3-teilig) Schutzart IP 55   EL 2271705
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
