Ausschreibungstext für Schaltschrank (Anreih-System) Eintürig


Schaltschrank (Anreih-System) Eintürig



Gehäuse:

symmetrische stabile Profilrahmenkonstruktion, bestehend aus ge-

walztem Hohlprofil mit Lochung im DIN-Maßraster von 25 mm. Alle

Profilkanten abgerundet.  Horizontale Profile mit zusätzlicher Rinne

oberhalb der Dichtung. Vertikale Profile mit zwei Montageebenen für

platzsparenden Innenausbau. Nach allen Seiten anreihbar.

Vier Transportösen, montiert.



Tür:

mit geschäumter Dichtung, Stangenverschluß vierfach verriegelt,

Doppelbarteinsatz nach DIN 43668, Scharniere rechts

angeschlagen, wechselbar, mit unverlierbaren Scharnierstiften,

Türöffnungswinkel 130° nach VDI, nachrüstbar auf 180°,



Rückwand und Dachblech:

mit aufgeschäumter Dichtung, abnehmbar



Alle verschraubten Beplankungsteile mit automatischem

Potentialausgleich und vorbereitet zur Befestigung von

Erdungsbändern.



Zubehör:

Seitenwände mit aufgeschäumter Dichtung und Befestigungsschrauben zum

seitlichen Abschluß.



Schutzart: IP 55



Material:

1,5 mm Stahlblech.



Oberflächenausführung:

Elektrophorese-Tauchgrundierung



Abmessungen (B x H x T): 400x1800x500 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltschrank (Anreih-System) Eintürig   TS 8485810
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
